# Mise en place/remplacement des piles

Il est recommandé d’utiliser des piles alcalines au manganèse.

Pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles (11), appuyez sur le verrouillage (12) et retirez le couvercle du compartiment à piles. Insérez les piles.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve à l’intérieur du compartiment à piles.

Lorsque les piles sont faibles, la LED d’état (7) se met à clignoter. Après le premier clignotement, l’appareil de mesure peut encore être utilisé pendant environ 1 h.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N’utilisez que des piles de la même marque et de même capacité.

- Sortez les piles de l’appareil de mesure si vous savez qu’il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée. Les piles risquent de se corroder et de se décharger quand l’appareil de mesure n’est pas utilisé pendant une longue durée.