# Date tehnice

Nivelă laser cu linii | GLL 2-10
--- | ---
Număr de identificare | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Zona minimă de lucruA) | 10 m
Precizie de nivelareB)C) | ±0,3 mm/m
Domeniu normal de autonivelare | ±4°
Timp normal de nivelare | < 4 s
Temperatură de funcţionare | –10 °C … +50 °C
Temperatură de depozitare | –20 °C … +70 °C
Înălţime maximă de lucru deasupra înălţimii de referinţă | 2000 m
Umiditate atmosferică relativă maximă | 90%
Gradul de murdărie conform IEC 61010‑1 | 2D)
Clasa laser | 2
Tip laser | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergenţă | 0,5 mrad (unghi de 360 de grade)
Orificiu de prindere pe stativ | 1/4"; 5/8"
Baterii | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Durată de funcţionare în modul de funcţionareB)
Mod cu linii în cruce | 9 h
Mod cu linii | 17 h
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Dimensiuni (lungime × lăţime × înălţime) | 112 × 55 × 106 mm
Tip de protecţie | IP54 (protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă)

A)

  Zona de lucru poate fi limitată din cauza condiţiilor de mediu nefavorabile (de exemplu, expunerea directă la radiaţii solare).

B)

  la 20–25 °C

C)

  Valorile specificate presupun condiţii de mediu normale până la favorabile (de exemplu, fără vibraţii, fără ceaţă, fără fum, fără expunerea directă la radiaţii solare). După variaţii puternice de temperatură pot apărea abateri de la precizie.

D)

  Acesta se soldează numai cu producerea de reziduuri neconductive, deşi, ocazional, se poate produce o conductivitate temporară din cauza formări de condens.

Pentru identificarea clară a aparatului dumneavoastră de măsură este necesar numărul de serie (10) de pe plăcuţa cu date tehnice.