# Технические данные

Линейный лазерный нивелир | GLL 2-10
--- | ---
Товарный номер | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Рабочий диапазон, мин.A) | 10 м
Точность нивелированияB)C) | ±0,3 мм/м
Типичный диапазон автоматического нивелирования | ±4°
Типичное время нивелирования | < 4 с
Рабочая температура | –10 °C … +50 °C
Температура хранения | –20 °C … +70 °C
Макс. высота применения над реперной высотой | 2000 м
Относительная влажность воздуха не более | 90 %
Степень загрязненности согласно IEC 61010-1 | 2D)
Класс лазера | 2
Тип лазера | < 1 мВт, 630–650 нм
C₆ | 1
Расхождение | 0,5 мрад (полный угол)
Гнездо под штатив | 1/4"; 5/8"
Батарейки | 3 × 1,5 В LR6 (AA)
Продолжительность работы в зависимости от режима работыB)
Режим перекрестных линий | 9 ч
Линейный режим | 17 ч
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 кг
Размеры (длина × ширина × высота) | 112 × 55 × 106 мм
Степень защиты | IP54 (с защитой от пыли и брызг воды)

A)

  Рабочий диапазон может уменьшаться вследствие неблагоприятных окружающих условий (напр., прямых солнечных лучей).

B)

  при 20–25 °C

C)

  Для указанных значений условия окружающей среды должны быть в диапазоне от нормальных до благоприятных (напр., отсутствие вибрации, отсутствие тумана, отсутствие дыма, отсутствие прямых солнечных лучей). После сильных перепадов температуры возможны отклонения в точности.

D)

  Обычно присутствует только непроводящее загрязнение. Однако, как правило, возникает временная проводимость, вызванная конденсацией.

Однозначная идентификация измерительного инструмента возможна по серийному номеру (10) на заводской табличке.