# Dane techniczne

Laser liniowy | GLL 2-10
--- | ---
Numer katalogowy | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Min. zasięg pracyA) | 10 m
Dokładność niwelacyjnaB)C) | ±0,3 mm/m
Zakres automatycznej niwelacji (typowy) | ±4°
Czas niwelacji (typowy) | < 4 s
Temperatura robocza | –10 °C … +50 °C
Temperatura przechowywania | –20 °C … +70 °C
Maks. wysokość stosowania ponad wysokością referencyjną | 2.000 m
Wilgotność względna, maks. | 90%
Stopień zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1 | 2D)
Klasa lasera | 2
Typ lasera | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Rozbieżność | 0,5 mrad (kąt pełny)
Przyłącze statywu | 1/4"; 5/8"
Baterie | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Czas pracy w przypadku trybuB)
tryb krzyżowy | 9 h
Tryb liniowy | 17 h
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Wymiary (długość × szerokość × wysokość) | 112 × 55 × 106 mm
Stopień ochrony | IP54 (ochrona przed pyłem i bryzgami wody)

A)

  Zasięg pracy może się zmniejszyć przez niekorzystne warunki otoczenia (np. bez‌pośrednie nasłonecznienie).

B)

  przy 20–25 °C

C)

  Podane wartości zakładają występowanie normalnych lub korzystnych warunków otoczenia (np. brak drgań, mgły, zadymienia lub bezpośredniego nasłonecznienia). W przypadku silnych wahań temperatury mogą wystąpić różnice w dokładności.

D)

  Występuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzące, jednak od czasu do czasu okresowo należy spodziewać się zjawiska przewodzenia prądu spowodowanego kondensacją.

Do jednoznacznej identyfikacji urządzenia pomiarowego służy numer seryjny (10) podany na tabliczce znamionowej.