# Druhy provozu

Měřicí přístroj disponuje několika druhy provozu, které můžete kdykoli měnit:

- provoz s křížovými čárami (viz obrázek C): promítá jednu vodorovnou a jednu svislou laserovou čáru,
- horizontální provoz (viz obrázek D): promítá jednu vodorovnou laserovou čáru,
- vertikální provoz (viz obrázek E): promítá jednu svislou laserovou čáru.

Po zapnutí se měřicí přístroj nachází v provozu s křížovými čárami. Pomocí tlačítek horizontálního provozu (6) a svislého provozu (5) můžete nezávisle na sobě zapínat a vypínat vodorovnou a svislou laserovou čáru.

Všechny druhy provozu lze zvolit s automatickou nivelací i s aretací kyvadla.