# الأجزاء المصورة

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلی رسوم عدة القياس الموجودة علی صفحة الرسوم التخطيطية.

(1) | فتحة خروج أشعة الليزر
(2) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(3) | حاضن الحامل ثلاثي القوائم 5/8 بوصة
(4) | حاضن الحامل ثلاثي القوائم 1/4 بوصة
(5) | زر طريقة التشغيل الرأسي
(6) | زر طريقة التشغيل الأفقي
(7) | مبين الحالة
(8) | مبين القفل البندولي
(9) | لافتة تحذير الليزر
(10) | الرقم المتسلسل
(11) | غطاء درج البطاريات
(12) | قفل غطاء درج البطاريات
(13) | الحامل الدوار ‎(RM 1)‎‎A)‎
(14) | سكة التوجيهA)
(15) | ثقب التثبيتA)
(16) | مغناطيسA)
(17) | الحز الدليلي
(18) | مشبك الأسقف ‎(BM 3)‎‎A)‎
(19) | الحامل العام ‎(BM 1)‎‎A)‎
(20) | لوحة تصويب الليزرA)
(21) | حقيبة واقية
(22) | نظارة رؤية الليزرA)
(23) | حامل ثلاثي القوائم ‎(BT 150)‎‎A)‎
(24) | قضيب شد التليسكوب ‎(BT 350)‎‎A)‎

A)

  لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.