# Technické údaje

Líniový laser | GLL 2-10
--- | ---
Vecné číslo | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Minimálna pracovná oblasťA) | 10 m
Presnosť nivelácieB)C) | ±0,3 mm/m
Rozsah samonivelácie typicky | ±4°
Čas nivelácie typicky | < 4 s
Prevádzková teplota | –10 °C až +50 °C
Skladovacia teplota | –20 °C … +70 °C
Max. výška použitia nad referenčnou výškou | 2 000 m
Max. relatívna vlhkosť vzduchu | 90 %
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1 | 2D)
Trieda lasera | 2
Typ lasera | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergencia | 0,5 mrad (plný uhol)
Uchytenie statívu | 1/4"; 5/8"
Batérie | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Čas prevádzky pri pracovnom režimeB)
Režim krížových línií | 9 h
Líniová prevádzka | 17 h
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Rozmery (dĺžka × šírka × výška) | 112 × 55 × 106 mm
Stupeň ochrany | IP54 (chránené proti prachu a striekajúcej vode)

A)

  Pracovná oblasť sa môže zredukovať nepriaznivými podmienkami okolia (napr. priame slnečné žiarenie).

B)

  pri 20–25 °C

C)

  Uvedené hodnoty predpokladajú normálne až priaznivé podmienky okolia (napr. bez vibrácií, hmly, dymu, nepriameho slnečného žiarenia). Po silných teplotných výkyvoch môže dôjsť k odchýlkam presnosti.

D)

  Vyskytuje sa len nevodivé znečistenie, pričom sa však príležitostne očakáva dočasná vodivosť spôsobená kondenzáciou.

Na jednoznačnú identifikáciu vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo (10) uvedené na typovom štítku.