# Töörežiimid

Mõõteriistal on mitu töörežiimi, mida võite igal ajal vahetada:

- Ristjoonrežiim (vt jn C): tekitab ühe horisontaalse ja ühe vertikaalse laserijoone,
- Horisontaalrežiim (vt jn D): tekitab ühe horisontaalse laserijoone,
- Vertikaalrežiim (vt jn E): tekitab ühe vertikaalse laserijoone.

Pärast sisselülitamist on mõõteseade ristjoonrežiimis. Horisontaalrežiimi (6) ja vertikaalrežiimi (5) nuppudega saate horisontaalse ja vertikaalse laserijoone üksteisest sõltumatult sisse ja välja lülitada.

Kõiki töörežiime saab valida nii nivelleerimisautomaatikaga kui pendlifiksaatoriga.