# Tekniset tiedot

Linjalaser | GLL 2-10
--- | ---
Tuotenumero | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Kantama vähintäänA) | 10 m
TasaustarkkuusB)C) | ±0,3 mm/m
Tyypillinen itsetasausalue | ±4°
Tyypillinen tasausaika | < 4 s
Käyttölämpötila | –10… +50 °C
Säilytyslämpötila | –20… +70 °C
Maks. käyttökorkeus merenpinnan tasosta | 2 000 m
Suhteellinen ilmankosteus maks. | 90 %
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan | 2D)
Laserluokka | 2
Lasertyyppi | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergenssi | 0,5 mrad (täysi kulma)
Jalustakiinnitin | 1/4"; 5/8"
Paristot | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Käyttöaika käyttötavassaB)
Ristilinjakäyttö | 9 h
Linjakäyttö | 17 h
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | 0,49 kg
Mitat (pituus × leveys × korkeus) | 112 × 55 × 106 mm
Suojaus | IP54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)

A)

  Epäedulliset ympäristöolosuhteet (esimerkiksi suora auringonpaiste) saattavat lyhentää kantamaa.

B)

  20–25 °C lämpötilassa

C)

  Ilmoitetut arvot edellyttävät normaaleja tai edullisia ympäristön olosuhteita (esim. ei tärinää, ei sumua, ei savua, ei suoraa auringonpaistetta). Voimakkaista lämpötilan vaihteluista voi seurata tarkkuuden poikkeamia.

D)

  Kyseessä on vain johtamaton lika. Työkaluun voi kuitenkin syntyä joskus tilapäistä johtavuutta kasteen takia.

Mittaustyökalun tyyppikilvessä on yksilöllinen sarjanumero (10) tunnistusta varten.