# Dados técnicos

Nível laser de linhas | GLL 2-10
--- | ---
Número de produto | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Raio de ação pelo menosA) | 10 m
Precisão de nivelamentoB)C) | ±0,3 mm/m
Gama de autonivelamento típica | ±4°
Tempo de nivelamento, tipicamente | < 4 s
Temperatura de serviço | –10 °C … +50 °C
Temperatura de ‌armazenamento | –20 °C … +70 °C
Altura máx. de utilização acima da altura de referência | 2000 m
Humidade relativa máx. | 90%
Grau de sujidade de acordo com a IEC 61010-1 | 2D)
Classe de laser | 2
Tipo de laser | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergência | 0,5 mrad (ângulo completo)
Suporte de tripé | 1/4"; 5/8"
Pilhas | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Tempo de autonomia no modo de operaçãoB)
Operação com linhas cruzadas | 9 h
Operação com linhas | 17 h
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Dimensões (comprimento × largura × altura) | 112 × 55 × 106 mm
Tipo de proteção | IP54 (protegido contra pó e projeção de água)

A)

  O raio de ação pode ser reduzido por condições ambiente desfavoráveis (por exemplo radiação solar direta).

B)

  a 20–25 °C

C)

  Os valores indicados pressupõem condições ambiente normais a favoráveis (p. ex. ausência de vibração, nevoeiro, fumo, radiação solar direta). Após fortes oscilações de temperatura podem ocorrer desvios de precisão.

D)

  Só surge sujidade não condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporária causada por condensação.

Para uma identificação inequívoca do seu instrumento de medição, consulte o número de série (10) na placa de identificação.