# Технічні дані

Лінійний лазер | GLL 2-10
--- | ---
Товарний номер | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Робочий діапазон, мінімальнийA) | 10 м
Точність нівелюванняB)C) | ±0,3 мм/м
Діапазон автоматичного нівелювання, типовий | ±4°
Тривалість нівелювання, типова | < 4 с
Робоча температура | –10 °C … +50 °C
Температура зберігання | –20 °C … +70 °C
Макс. висота використання над реперною висотою | 2 000 м
Відносна вологість повітря макс. | 90 %
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1 | 2D)
Клас лазера | 2
Тип лазера | < 1 мВт, 630–650 нм
C₆ | 1
Розходження | 0,5 мрад (повний кут)
Гніздо під штатив | 1/4"; 5/8"
Батарейки | 3 × 1,5 В LR6 (AA)
Тривалість роботи залежно від режиму роботиB)
Режим роботи з перехресними лініями | 9 год.
Режим ліній | 17 год.
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 кг
Розміри (довжина × ширина × висота) | 112 × 55 × 106 мм
Ступінь захисту | IP54 (із захистом від пилу і бризок води)

A)

  Робочий діапазон може зменшуватися внаслідок несприятливих умов (напр., прямі сонячні промені).

B)

  при 20–25 °C

C)

  Для вказаних значень умови навколишнього середовища повинні бути у діапазоні від нормальних до сприятливих (напр., відсутність вібрації, відсутність туману, відсутність диму, відсутність прямих сонячних променів). Після сильних перепадів температури можливе відхилення у точності.

D)

  Зазвичай присутнє лише непровідне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова провідність через конденсацію.

Однозначна ідентифікація вимірювального інструмента можлива за допомогою серійного номера (10) на заводській табличці.