# Uvedení do provozu

- Chraňte měřicí přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.

- Nevystavujte měřicí přístroj extrémním teplotám nebo kolísání teplot. Nenechávejte ho např. delší dobu ležet v autě. Při větším kolísání teploty nechte měřicí přístroj nejprve vytemperovat a před další prací proveďte vždy kontrolu přesnosti viz Kontrola přesnosti měřicího přístroje.
  Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být omezena přesnost přístroje.

- Chraňte měřicí přístroj před prudkými nárazy nebo pádem. Pokud byl měřicí přístroj vystavený působení silných vnějších vlivů, měli byste před další prací provést kontrolu přesnosti viz Kontrola přesnosti měřicího přístroje.

- Před přepravou měřicí přístroj vypněte. Při vypnutí se kyvná jednotka zajistí, při prudkých pohybech se jinak může poškodit.

## Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí měřicího přístroje posuňte vypínač (2) do polohy „ On“ (pro práci s aretací kyvadla), nebo do polohy „ On“ (pro práci s automatickou nivelací). Ukazatel stavu (7) se rozsvítí. Měřicí přístroj promítá ihned po zapnutí z výstupních otvorů (1) laserové čáry.

- Nemiřte laserový paprsek na osoby nebo zvířata a nedívejte se sami do něj, a to ani z větší vzdálenosti.

Pro vypnutí měřicího přístroje posuňte vypínač (2) do polohy „Off“. Ukazatel stavu (7) zhasne. Při vypnutí se zablokuje kyvadlová jednotka.

- Nenechávejte zapnutý měřicí přístroj bez dozoru a po použití ho vypněte. Mohlo by dojít k oslnění jiných osob laserovým paprskem.

Při překročení maximální přípustné provozní teploty 50 °C dojde k vypnutí kvůli ochraně laserové diody. Po vychladnutí je měřicí přístroj opět připravený k provozu a lze ho znovu zapnout.

## Automatické vypnutí

Pokud cca 120 min nestisknete žádné tlačítko na měřicím přístroji, měřicí přístroj se automaticky vypne kvůli šetření baterií.

Pro opětovné zapnutí měřicího přístroje po automatickém vypnutí můžete buď posunout vypínač (2) do polohy „Off“ a poté měřicí přístroj znovu zapnout, nebo jednou stiskněte tlačítko vertikálního provozu (5) nebo tlačítko horizontálního provozu (6).

Pro deaktivaci automatického vypnutí podržte (při zapnutém měřicím přístroji) minimálně 3 s stisknuté tlačítko horizontálního provozu (6). Jakmile je automatické vypnutí deaktivované, laserové čáry krátce zablikají pro potvrzení.

Upozornění: Když provozní teplota překročí 45 °C, automatické vypnutí již nelze deaktivovat.

Pro aktivaci automatického vypnutí měřicí přístroj vypněte a znovu zapněte.