# Veikimo režimai

Šis matavimo prietaisas yra su keliais veikimo režimais, kuriuos jūs bet kada galite perjungti:

- Kryžminių linijų režimas (žr. C pav.): sukuriama horizontali ir vertikali lazerio linija,
- Horizontalusis režimas (žr. D pav.): sukuriama horizontali lazerio linija,
- Vertikalus režimas (žr. E pav.): sukuriama vertikali lazerio linija.

Įjungus matavimo prietaisą, jis pradeda veikti kryžminių linijų režimu. Horizontalaus režimo mygtuku (6) ir vertikalaus režimo mygtuku (5) horizontalią ir vertikalią lazerio liniją galite įjungti ir išjungti nepriklausomai vieną nuo kitos.

Visus veikimo režimus galima pasirinkti tiek su automatinio niveliavimo įtaisu, tiek ir su švytuokliniu fiksatoriumi.