# Uruchamianie

- Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bez‌pośrednim nasłonecznieniem.

- Urządzenie pomiarowe należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed wahaniami temperatury. Nie należy go na przykład pozostawiać przez dłuższy czas w samochodzie. W sytuacjach, w których urządzenie pomiarowe poddane było większym wahaniom temperatury, należy przed przystąpieniem do jego użytkowania odczekać, aż powróci ono do normalnej temperatury oraz zawsze sprawdzić jego dokładność pomiarową zob. Sprawdzanie dokładności pomiarowej urządzenia pomiarowego.
  Ekstremalnie wyso‌kie lub niskie temperatury, a także silne wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na precyzję urządzenia pomiarowego.

- Urządzenie pomiarowe należy chronić przed silnymi uderzeniami oraz przed upuszczeniem. W przypadku silnego oddziaływania na urządzenie pomiarowe, należy przed dalszą pracą przeprowadzić kontrolę dokładności zob. Sprawdzanie dokładności pomiarowej urządzenia pomiarowego.

- Urządzenie pomiarowe należy transporto‌wać w stanie wyłączonym. Wyłączenie powo‌duje automatyczną blokadę jednostki wahad‌łowej, która przy silniejszym ruchu mogłaby ulec uszkodzeniu.

## Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć urządzenie pomiarowe, należy przesunąć włącznik/wyłącznik (2) w pozycję „ On“ (do prac z blokadą mechanizmu wahadła) lub w pozycję „ On“ (do prac z funkcją automatycznej niwelacji). Wskaźnik stanu (7) zaświeci się. Natychmiast po włączeniu urządzenie pomiarowe emituje wiązki lasera z otworów wyjściowych (1).

- Nie wolno kierować wiązki laserowej w stro‌nę osób i zwierząt, jak również spoglą‌dać w wiąz‌kę (nawet przy zacho‌waniu więk‌szej odległości).

Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy przesunąć włącznik/wyłącznik (2) w pozycję „Off“. Wskaźnik stanu (7) przestaje się świecić. Po wyłączeniu jednostka wahadłowa blokuje się automatycznie.

- Nie wolno zostawiać włączonego urzą‌dze‌nia pomiaro‌wego bez nadzoru, a po zakoń‌cze‌niu użytkowania należy je wyłączać. Wiązka laserowa może oślepić osoby postronne.

Po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy 50 °C urządzenie wy‌łącza się, by chronić diodę lasera. Po ochło‌dzeniu urządzenie jest znów gotowe do pracy i może zostać ponownie włączone.

## Automatyczne wyłączanie

Jeżeli przez ok. 120 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na urządzeniu pomiarowym, urządzenie pomiarowe wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii baterii.

Aby ponownie włączyć urządzenie pomiarowe po tym, jak wyłączyło się ono w sposób automatyczny, można albo ustawić najpierw włącznik/wyłącznik (2) w pozycji „Off“, a następnie włączyć urządzenie pomiarowe, albo nacisnąć jednokrotnie przycisk trybu pionowego (5) lub przycisk trybu poziomego (6).

Aby zdezaktywować funkcję automatycznego wyłączania, należy (przy włączonym urządzeniu pomiarowym) nacisnąć przycisk trybu poziomego (6) i przytrzymać go przez co najmniej 3 s. Dezaktywacja funkcji automatycznego wyłączania potwierdzona jest krótkim miganiem linii laserowych.

Wskazówka: Po przekroczeniu temperatury roboczej 45 °C automatycznego wyłączania nie da się zdezaktywować.

Aby dokonać aktywacji funkcji automatycznego wyłączania, należy wyłączyć urządzenie pomia‌rowe, a następnie ponownie je włączyć.