# Tekniske data

Linjelaser | GLL 2-10
--- | ---
Artikkelnummer | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Rekkevidde minstA) | 10 m
NivelleringsnøyaktighetB)C) | ±0,3 mm/m
Vanlig selvnivelleringsområde | ±4°
Vanlig nivelleringstid | < 4 s
Driftstemperatur | –10 °C … +50 °C
Lagringstemperatur | –20 °C … +70 °C
Maks. brukshøyde over referansehøyde | 2000 m
Maks. relativ luftfuktighet. | 90 %
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 | 2D)
Laserklasse | 2
Lasertype | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergens | 0,5 mrad (360-graders vinkel)
Stativfeste | 1/4"; 5/8"
Batterier | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Batteritid i driftsmodusB)
Krysslinjemodus | 9 t
Linjemodus | 17 t
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Mål (lengde × bredde × høyde) | 112 × 55 × 106 mm
Kapslingsgrad | IP54 (beskyttet mot støv og vannsprut)

A)

  Arbeidsområdet kan reduseres ved ugunstige forhold i omgivelsene (f.eks. direkte sollys).

B)

  Ved 20–25 °C

C)

  De angitte verdiene forutsetter vanlige til gunstige omgivelsesforhold (f.eks. ingen vibrasjon, ingen tåke, ingen røyk, ikke direkte sollys). Etter store temperatursvingninger kan det oppstå avvik ved nøyaktigheten.

D)

  Det oppstår bare ikke-ledende smuss, men det forventes nå og da forbigående ledeevne forårsaket av kondens.

Måleverktøyet identifiseres ved hjelp av serienummeret (10) på typeskiltet.