# Data teknis

Laser garis | GLL 2-10
--- | ---
Nomor model | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Area kerja minimalA) | 10 m
Akurasi perataanB)C) | ±0,3 mm/m
Area perataan otomatis khusus | ±4°
Waktu perataan khusus | < 4 s
Suhu pengoperasian | –10°C … +50°C
Suhu penyimpanan | –20°C … +70°C
Tinggi penggunaan maks. di atas tinggi acuan | 2000 m
Kelembapan relatif maks. | 90%
Tingkat polusi sesuai dengan IEC 61010-1 | 2D)
Kelas laser | 2
Jenis laser | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergensi | 0,5 mrad (sudut penuh)
Dudukan tripod | 1/4"; 5/8"
Baterai | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Durasi pengoperasian pada mode pengoperasianB)
Mode garis silang | 9 h
Mode garis | 17 h
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Dimensi (panjang × lebar × tinggi) | 112 × 55 × 106 mm
Jenis perlindungan | IP54 (terlindung dari debu dan percikan air)

A)

  Area kerja dapat berkurang akibat keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan (seperti sinar matahari langsung).

B)

  pada 20–25 °C

C)

  Nilai yang ditentukan memerlukan kondisi lingkungan normal hingga kondisi lingkungan menguntungkan (misalnya tidak ada getaran, tidak ada kabut, tidak ada asap, tidak ada sinar matahari langsung). Perubahan suhu yang drastis dapat menyebabkan penyimpangan akurasi.

D)

  Hanya polusi nonkonduktif yang terjadi, namun terkadang muncul konduktivitas sementara yang disebabkan oleh kondensasi.

Untuk mengidentifikasi alat ukur secara jelas terdapat nomor seri (10) pada label tipe.