# Техникалық мәліметтер

Сызықтық лазер | GLL 2-10
--- | ---
Өнім нөмірі | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Минималды жұмыс диапазоныA) | 10 м
Нивелирлеу дәлдігіB)C) | ±0,3 мм/м
Әдеттегі өздігінен нивелирлеу диапазоны | ±4°
Әдеттегі нивелирлеу уақыты | < 4 с
Жұмыс температурасы | –10 °C … +50 °C
Сақтау температурасы | –20°C … +70°C
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі | 2000 м
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, макс. | 90%
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 стандарты бойынша | 2D)
Лазер класы | 2
Лазер түрі | < 1 мВт, 630–650 нм
C₆ | 1
Айырмашылық | 0,5 мрад (толық бұрыш)
Штатив бекіткіші | 1/4 дюйм; 5/8 дюйм
Батареялар | 3 × 1,5 В LR6 (AA)
Жұмыс режимі бойынша жұмыс ұзақтығыB)
Қиылысу режимі | 9 сағ
Сызықтық жұмыс режимі | 17 сағ
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | 0,49 кг
Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) | 112 × 55 × 106 мм
Қорғаныс дәрежесі | IP54 (шаң мен шашыранды судан қорғалған)

A)

  Жұмыс аймағын қолайсыз қоршау шарттарында (мысалы тікелей күн сәулелерінде) қысқарту мүмкін.

B)

  20–25 °C

C)

  Көрсетілген мәндер қалыпты және жағымды қоршаған орта шарттарын (мысалы, дірілсіз, тұмансыз, түтінсіз, тікелей күн сәулесінсіз) талап етеді. Температура шұғыл өзгерген жағдайда, дәлдік ауытқуы мүмкін.

D)

  Тек қана тоқ өткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейбір жағдайларда еру нәтижесінде тоө өткізу қабілеті пайда болуы күтіледі.

Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы сериялық нөмірі (10) оны дұрыс анықтауға көмектеседі.