# Funzionamento con il supporto ruotabile RM 1 (vedere Fig. A–B)

Mediante il supporto ruotabile (13) è possibile ruotare strumento di misura di 360°. Ciò consente di orientare con esattezza le linee laser senza modificare la posizione dello strumento di misura.

Sistemare lo strumento di misura, con la scanalatura di guida (17) sul binario di guida (14) del supporto ruotabile (13) e spingere fino a battuta lo strumento di misura sulla piattaforma.
Per separare le parti, estrarre lo strumento di misura dal supporto ruotabile nella direzione opposta.

Possibilità di posizionamento del supporto ruotabile:

- verticale su superficie piana,
- avvitato su superficie verticale,
- in combinazione con il fermaglio di copertura su listelli di copertura (18) metallici,
- mediante i magneti (16) su superfici metalliche.

- Mantenere le dita a distanza dal lato posteriore dell’accessorio magnetico, quando lo si fissa su superfici. A causa dell’elevata forza di attrazione dei magneti, le dita potrebbero restare intrappolate.