# Nettoyage et entretien

Maintenez l’appareil de mesure propre.

N’immergez jamais l’appareil de mesure dans de l’eau ou dans d’autres liquides.

Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et humide. N’utilisez pas de détergents ou de solvants.

Nettoyez régulièrement la zone autour de l’ouverture de sortie du faisceau laser en évitant les peluches.

Ne transportez et ne rangez l’appareil de mesure que dans sa housse de protection (21).

Au cas où l’appareil de mesure a besoin d’être réparé, renvoyez-le dans sa housse de protection (21).