# การทำระดับอัตโนมัติ

## การทำงานด้วยการทำระดับอัตโนมัติ

วางเครื่องมือวัดลงบนพื้นผิวที่มั่นคงและราบเสมอกัน ยึดเครื่องเข้ากับฐานยึดหมุน (13) หรือขาตั้งแบบสามขา (23)

สำหรับการทำงานโดยมีการทำระดับอัตโนมัติ ให้ดันสวิทช์เปิด-ปิด (2) ไปที่ตำแหน่ง " On"

การทำระดับอัตโนมัติจะ‌ปรับ‌ความ‌ไม่‌ราบเรียบ‌ให้‌สมดุล‌ภายใน‌‌การปรับ‌ระดับ‌อัตโนมัติ ±4° ได้เอง การทำระดับจะเสร็จสมบูรณ์ในทันทีที่เส้นเลเซอร์ไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไป

หากฟังก์ชันการทำระดับอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้ ต. ย. เช่น เนื่องจากพื้นผิวที่เครื่องมือวัดตั้งอยู่เบี่ยงเบนมากกว่า 4° จากระนาบราบ ลำแสงเลเซอร์จะกะพริบเร็วๆ

ในกรณีนี้ให้ตั้งเครื่องมือวัดบนพื้นราบเสมอกัน และรอให้เกิดการทำระดับอัตโนมัติ ทันทีที่เครื่องมือวัดอยู่ในย่านการทำระดับอัตโนมัติ ±4° ลำแสงเลเซอร์จะส่องสว่างอย่างต่อเนื่อง

ในกรณี‌ที่‌พื้น‌สั่น‌สะเทือน‌หรือ‌เปลี่ยน‌ตำแหน่ง‌ขณะ‌ทำงาน เครื่องมือ‌วัด‌จะ‌ทำ‌ระดับ‌โดย‌อัตโนมัติ‌อีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดอันเกิดจากการเลื่อนเครื่องมือวัด ให้ตรวจสอบตำแหน่งของลำแสงเลเซอร์กับจุดอ้างอิงหลังการทำระดับ

## การทำงานโดยที่แป้นล็อกอยู่

สำหรับการทำงานโดยที่แป้นล็อกอยู่ ให้ดันสวิทช์เปิด-ปิด (2) ไปที่ตำแหน่ง " On" ตัวแสดงสำหรับการล็อกแป้น (8) ติดขึ้นสีแดงและเส้นเลเซอร์จะกะพริบช้าๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการทำงานโดยที่แป้นล็อกอยู่ การปรับระดับอัตโนมัติจะปิดทำงาน คุณสามารถถือเครื่องมือวัดไว้ในมือหรือวางไว้บนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำแสง‌‌เลเซอร์‌‌‌จะไม่ปรับระดับอีกต่อไปและไม่‌‌จำเป็น‌‌ต้อง‌‌วิ่ง‌ใน‌แนวตั้ง‌ตรง‌‌ซึ่งกัน‌‌และกัน‌อีกต่อไป