# Driftstyper

Mätinstrumentet har flera olika driftstyper mellan vilka du kan växla när som helst:

- Krysslaserdrift (se bild C): skapar en vågrät och en lodrät laserlinje,
- Horisontell drift (se bild D): skapar en vågrät laserlinje,
- Vertikal drift (se bild E): skapar en lodrät laserlinje.

Mätinstrumentet i krysslinjefunktion när det slås på. Med knapparna horisontaldrift (6) och vertikaldrift (5) kan du aktivera och avaktivera vågrät och lodrät laserlinje oberoende av varandra.

Alla driftsätt kan väljas med nivelleringsautomatik eller pendelarretering.