# Технички податоци

Линиски ласер | GLL 2-10
--- | ---
Број на дел | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Минимално работно полеA) | 10 m
Точност на нивелирањеB)C) | ±0,3 mm/m
Типично поле на самонивелирање | ±4°
Типично време на нивелирање | < 4 s
Оперативна температура | –10 °C … +50 °C
Температура при складирање | –20 °C … +70 °C
Макс. оперативна висина преку референтната висина | 2000 m
Макс. релативна влажност на воздухот | 90%
Степен на извалканост според IEC 61010-1 | 2D)
Класа на ласер | 2
Тип на ласер | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Отстапување | 0,5 mrad (целосен агол)
Прифат за стативот | 1/4"; 5/8"
Батерии | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Времетраење на режимот на работаB)
Режим на вкрстени линии | 9 h
Линиски режим | 17 h
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Димензии (должина × ширина × висина) | 112 × 55 × 106 mm
Вид на заштита | IP54 (заштита од прав и прскање вода)

A)

  Работното поле може да се намали поради неповолни услови на околината (на пр. директна изложеност на сончеви зраци).

B)

  кај 20–25 °C

C)

  Дадените вредности предвидуваат нормални до поволни услови на околината (на пр. нема вибрации, нема магла, нема чад, нема изложеност на сончеви зраци). По екстремни температури може да дојде до отстапување во точноста.

D)

  Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.

Серискиот број (10) на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на Вашиот мерен уред.