# 始動

- 本機を濡らしたり、直射日光に当てないようにしてください。

- 本機を極端な温度や温度変化にさらさないでください。本機を長時間、車内に置いたままにしないでください。温度変化が大きい場合には、本機を周囲の温度に慣れさせてからスイッチを入れ、本機を使用する前に 参照 精度の確認で必ず精度を確認してください。
  温度が極端な場合や気温変化が大きい場合には、本機の精度が低下する可能性があります。

- 本機に強度な衝撃を与えたり、落とさないでください。本機が外部から強い影響を受けた場合には、本機を使用する前に必ず 参照 精度の確認を行ってください。

- 運搬する際には本機をオフにしてください。オフにすると、揺動機構はロックされます。そうしないと、強い振動があった場合に損傷するおそれがあります。

## スイッチのオン／オフ

本機をオンにするには、オン／オフスイッチ(2)を「On」位置（ペンデュラムロックモードモードの場合）または「On」位置（オートレベリングモードの場合）にスライドします。電池容量表示(7)が点灯します。オンにすると、レーザー光照射口(1)から直ちにレーザー光が照射されます。

- レーザー光を人や動物に向けないでください。距離が離れている場合でもレーザー光を覗きこまないでください。

本機をオフにするには、オン／オフスイッチ(2)を「Off」位置にスライドします。電池容量表示(7)が消えます。オフにすると、揺動機構はロックされます。

- 本機をオンにしたまま放置しないでください。使用後は本機の電源を切ってください。レーザー光が他の人の目に入ると視力に影響を及ぼす場合があります。

許容作動温度である50 °Cを超えると、レーザーダイオードを保護するために本機はオフになります。温度が低下した後、本機は再度使用可能状態になり、電源を再度入れることができます。

## 自動電源オフ

本機のスイッチを約120分間操作しないと、バッテリーの消耗を防ぐために、本機は自動的にオフになります。

本機が自動的にオフになった後に再度オンにする場合は、オン／オフスイッチ (2)を「Off」位置にスライドしてオンにし直すか、垂直ライン照射モードボタン(5)または水平ライン照射モードボタン(6)を押してください。

自動電源オフ機能を解除するには、（メジャーリングツールのスイッチが入った状態で）水平ライン照射モードボタン (6) を3秒以上押したままにしてください。自動電源オフ機能を解除すると、確認のためにレーザーラインが短く点滅します。

注意事項：使用温度が45 °Cを超えると、自動電源オフ機能を解除できなくなります。

自動電源オフ機能をオンにするには、本機の電源をいったんオフにして再度電源を入れ直します。