# Технически данни

Линеен лазер | GLL 2-10
--- | ---
Каталожен номер | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Работна зона минимумA) | 10 m
Точност на нивелиранеB)C) | ±0,3 mm/m
Диапазон на автоматично нивелиране, типично | ±4°
Време за автоматично нивелиране, типично | < 4 s
Работна температура | –10 °C … +50 °C
Температурен диапазон за съхраняване | –20 °C … +70 °C
Макс. работна височина над базовата височина | 2000 m
Относителна влажност макс. | 90 %
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1 | 2D)
Клас лазер | 2
Тип лазер | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Дивиргенция | 0,5 mrad (пълен ъгъл)
Поставка за статив | 1/4"; 5/8"
Батерии | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Продължителност на работа в режимB)
Режим кръстосани линии | 9 h
Режим линия | 17 h
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Размери (дължина × ширина × височина) | 112 × 55 × 106 mm
Вид защита | IP54 (защита срещу проникване на прах и напръскване с вода)

A)

  При неблагоприятни условия (напр. непосредствени слънчеви лъчи) работният диапазон може да е по‑малък.

B)

  при 20–25 °C

C)

  Посочените стойности предполагат нормални до благоприятни условия на околната среда (напр. без вибрация, без мъгла, без дим, без директно слънчево лъчение). След силни температурни колебания може да се стигне до отклонения в точността.

D)

  Има само непроводимо замърсяване, при което обаче е възможно да се очаква временно причинена проводимост поради конденз.

За еднозначно идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер (10) на табелката на уреда.