# Проверка за точност на измервателния уред

##

Най‑голямо влияние върху точността има окол‌ната температура. Специално температурната разлика от пода нагоре може да предизвика отклонения на лазерния лъч.

За минимизиране на термични влияния от надигаща се от пода топлина, се препоръчва използването на измервателния уред върху статив. Освен това при възможност винаги поставяйте измервателния уред в средата на работната площ.

Наред с външните фактори, причина за отклонения могат да бъдат също и фактори, свързани с уреда (напр. падане или силни вибрации/удари). Затова винаги преди започване на работа проверявайте точността на нивелиране.

Винаги първо проверявайте точността на ви‌сочината и на нивелиране на хоризонталната лазерна линия, след това точността на нив‌елиране на вертикалната лазерна линия.

Ако при някоя от проверките измервателният уред надхвърли максимално допустимото от‌клонение, той трябва да бъде ремонтиран в оторизиран сервиз за електроинструменти на Bosch.

##

За проверката трябва да имате свободна зона за измерване с твърда основа с дължина 5 m между две стени А и B.

- Монтирайте измервателния уред в близост до стената А на стойката, респ. на статив или го поставете върху твърда равна повърхност. Включете измервателния уред и изберете -точков режим с автоматично нивелиране.

- Насочете лазера към близката стена А и го изчакайте да се нивелира. Маркирайте средата на пресеч‌ната точка на двете лазерни линии (точка I).

- Завъртете измервателния уред на 180°, изчакайте го да се нивелира автоматично и маркирайте пресечната точка на двете лазерни линии върху стената В (точка II).

- Поставете измервателния уред – без да го въртите – близо до стената B, включете го и го оставете да се нивелира.

- Изместете измервателния уред по височи‌на (чрез статива или при необходимост с под‌лагане), така че пресечната точка на лазер‌ните лъчи да попада точно върху мар‌кира‌ната преди това точка II на стената В.

- Завъртете измервателния уред на 180°, без да променяте височината. Насочете го към стената А така, че вертикалната лазерна линия да преминава през маркираната преди това точка I. Изчакайте измервателният уред да се нивелира и маркирайте пресечната точка на лазерните лъчи на стената А (точка III).

- Разликата d между двете маркирани точки I и III на стената А дава действителното от‌клонение по височина на измервателния уред.

На разстояние от 2 × 5 m = 10 m максимално допустимото отклонение е:
10 m × ±0,3 mm/m = ±3 mm. Следователно разликата d между точките Ⅰ и Ⅲ трябва да е най-много 3 mm.

##

За проверката се нуждаете от свободна площ от прибл. 5 × 5 m.

- Монтирайте измервателния уред на стой‌ката, респ. на статив или поставен върху стабилна и равна повърхност в средата между стените A и B. Включете измервателния уред и изберете хоризонтален режим с автоматично нивелиране. Изчакайте автоматичното нивелиране на измервателния уред.

- Маркирайте средата на лазерната линия на двете стени на разстояние от лазерния уред по 2,5 m (точка I на стена А и точка II на стена В).

- Завъртете измервателния уред на 180°, поставете го на разстояние 5 m и изчакайте да се нивелира.

- Изместете измервателния уред по височи‌на (чрез статива или при необходимост с под‌лагане), така че средата на лазерния лъч да попадне точно върху маркираната преди това точка II на стената B.

- Маркирайте на стената А средата на лазер‌ната линия като точка III (точно над, респ. под точка I).

- Разликата d между двете маркирани точки I и III на стената А дава действителното от‌клонение на измервателния уред от водоравната линия.

На разстояние от 2 × 5 m = 10 m максимално допустимото отклонение е:
10 m × ±0,3 mm/m = ±3 mm. Следователно разликата d между точките Ⅰ и Ⅲ трябва да е най-много 3 mm.

##

За проверката се нуждаете от отвор на врата, при която (върху твърда основа) има най-малко по 2,5 m свободна площ от двете страни.

- Поставете измервателния уред на разстоя‌ние 2,5 m от отвора на вратата на твърда, равна основа (не на статив). Включете измервателния уред в режим с автоматично нивелиране. Изберете вертикален режим и изчакайте автоматичното нивелиране на измервателния уред.

- Маркирайте средата на вертикалната лазер‌на линия на пода на отвора на вратата (точка I), на разстояние 5 m от другата стра‌на на отвора на вратата (точка II), както и на горния ръб на отвора на вратата (точка III).

- Настройте инструмента на другата страна на отвора на вратата директно зад точка Ⅱ. Изчакайте измервателният уред да се нивелира и насочете вертикалната лазерна линия така, че средата й да минава през точките Ⅰ и Ⅱ.

- Отбележете средата на лазерната линия на горния ръб на отвора за врата като точка IV.

- Разликата d между двете маркирани точки III и IV дава действителното от‌клонение по височина на измервателния уред.

- Измерете височината на отвора на вратата.

Максимално допустимото отклонение можете да изчислите по следния начин:
два пъти височината на вратата × 0,3 mm/m
Пример: При височина на вратата от 2 m максималното отклонение може да бъде
2 × 2 m × ±0,3 mm/m = ±1,2 mm. Следователно точките Ⅲ и Ⅳ може да са на разстояние една от друга най-много 1,2 mm.