# Nivelación automática (ver figuras A−B)

Coloque el aparato de medición sobre una base horizontal firme o fíjelo sobre el trípode (18).

Gire el aparato de medición en el soporte giratorio magnético (3) de modo que la abertura de salida (1) quede libre.

Tras la conexión, la nivelación automática compensa automáticamente los desniveles dentro del margen de autonivelación de ±3,5°. La nivelación se ha finalizado, una vez que las líneas láser lucen permanentemente y ya no se mueven.

Si no es posible trabajar con nivelación automática, p. ej. debido a que la superficie de apoyo del aparato de medición diverge más de 3,5° de la horizontal, comienzan a parpadear las líneas láser permanentemente con un ciclo rápido y el aparato de medición funciona sin nivelación automática. Las líneas láser permanecen conectadas, no obstante, las dos líneas en cruz ya no están obligatoriamente en ángulo recto entre sí.

Para trabajar de nuevo con nivelación automática, coloque horizontalmente el aparato de medición y espere la autonivelación. Una vez que aparato de medición se encuentra dentro del margen de autonivelación de ±3,5° y está nivelado, se encienden de nuevo permanentemente las líneas láser.

En el caso de vibraciones o modificaciones de posición durante el servicio, el aparato de medición se nivela de nuevo automáticamente. Tras una nueva nivelación, verifique la posición de la línea láser horizontal o vertical en cuanto a los puntos de referencia, para evitar errores debido a un desplazamiento del aparato de medición.