# Пайдалануға ендіру

- Өлшеу құралын сыздан және тікелей күн сәулелерінен сақтаңыз.

- Өлшеу құралына айрықша температура немесе температура өзгерістерінің әсерін тигізуге болмайды. Оны, мысалы, автомобиль ішінде ұзақ уақытқа қалдырмаңыз. Температура өзгерістері шұғыл болған жағдайда, алдымен өлшеу құралының тұрақты температурасын сақтаңыз және жұмысты жалғастырмас бұрын әрдайым дәлдік тексерісін өткізіңіз қараңыз Өлшеу құралының дәлдігін тексеру.
  Айрықша температура немесе температура өзгерістері орын алған жағдайда, өлшеу құралының дәлдігі төмендеуі мүмкін.

- Өлшеу құралын қатты соғылудан немесе түсуден сақтаңыз. Сыртқы күшті әсерлерден кейін өлшеу құралының жұмысын жалғастырудан бұрын әрдайым дәлдік тексеруін орындау керек қараңыз Өлшеу құралының дәлдігін тексеру.

- Өлшеу құралын тасымалдаудан алдын оны қосыңыз. Өшуде тербелу бөлігі бұғатталады, әйтпесе ол қатты әрекеттерде зақымдалуы мүмкін.

## Қосу/өшіру

Кез келген жұмыстың алдында өлшеу құралын, шығыс саңылау (1) бос болатындай, магниттік айналмалы ұстағышта (3) бұраңыз.

Өлшеу құралын қосу үшін ажыратқышты (2) "ON" күйіне жылжытыңыз. Өлшеу құралы қосылғаннан кейін бірден лазер сызықтарын шығыс саңылаудан (1) жібереді.

- Лазер сәулесін адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз және тіпті алыстан болсын жарық сәулесіне өзіңіз қарамаңыз.

Өлшеу құралын өшіру үшін қосқыш/өшіргішті (2) OFF күйіне жылжытыңыз. Өшіру кезінде тербелу блогы бұғатталады.

Өлшеу құралын өшірген және тасымалдаған кезде оны айналмалы ұстағышқа (3) қайтадан бекітіңіз.

- Қосулы зарядтау құралын бақылаусыз қалдырмаңыз және өлшеу құралын пайдаланудан соң өшіріңіз. Лазер сәулесімен адамдардың көзін шағылыстыру мүмкін.

GLL 12‑22 G: 40°C шамасындағы рұқсат етілген макс. жұмыс температурасынан асырған жағдайда, лазер диоды қорғаныс үшін өшеді. Өлшеу құралы суығаннан кейін қайтадан жұмыс істеуге дайын және оны қайта қосуға болады.