# Inbetriebnahme

- Schützen Sie das Messwerkzeug vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung.

- Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen aus. Lassen Sie es z.B. nicht längere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie das Messwerkzeug bei größeren Temperaturschwankungen erst austemperieren und führen Sie vor dem Weiterarbeiten immer eine Genauigkeitsüberprüfung durch siehe Genauigkeitsüberprüfung des Messwerkzeugs.
  Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen kann die Präzision des Messwerkzeugs beeinträchtigt werden.

- Vermeiden Sie heftige Stöße oder Stürze des Messwerkzeugs. Nach starken äußeren Einwirkungen auf das Messwerkzeug sollten Sie vor dem Weiterarbeiten immer eine Genauigkeitsüberprüfung durchführen siehe Genauigkeitsüberprüfung des Messwerkzeugs.

- Schalten Sie das Messwerkzeug aus, wenn Sie es transportieren. Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt, die sonst bei starken Bewegungen beschädigt werden kann.

## Ein-/Ausschalten

Vor allen Arbeiten drehen Sie das Messwerkzeug auf der magnetischen Drehhalterung (3) so, dass die Austrittsöffnung (1) frei liegt.

Zum Einschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den Ein-/Ausschalter (2) in die Position „ON“. Das Messwerkzeug sendet sofort nach dem Einschalten Laserlinien aus der Austrittsöffnung (1).

- Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in den Laserstrahl, auch nicht aus größerer Entfernung.

Zum Ausschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den Ein-/Ausschalter (2) in Position OFF. Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt.

Lassen Sie das Messwerkzeug wieder auf der Drehhalterung (3) einrasten, wenn Sie es ausschalten und transportieren.

- Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie das Messwerkzeug nach Gebrauch ab. Andere Personen könnten vom Laserstrahl geblendet werden.

GLL 12‑22 G: Bei Überschreiten der höchstzulässigen Betriebstemperatur von 40 °C erfolgt die Abschaltung zum Schutz der Laserdiode. Nach dem Abkühlen ist das Messwerkzeug wieder betriebsbereit und kann erneut eingeschaltet werden.