# التشغيل بواسطة البطاريات

للتغيير من مركم أيونات الليثيوم (9) إلى البطاريات اخلع مركم أيونات الليثيوم (9).

لتشغيل عدة القياس يُنصح باستخدام بطاريات المنجنيز القلوية.

قم بتركيب البطاريات.

احرص على مراعاة اتجاه الأقطاب الصحيح طبقا للشكل الموضح في حيز البطاريات من الداخل.

قم بتركيب غطاء درج البطاريات (12) واتركه حتى يثبت.

إذا ضعفت شحنة البطاريات تومض خطوط الليزر لحوالي 1 دقيقة بإيقاع بطيء.
إذا أصبحت البطاريات فارغة، تومض خطوط الليزر لحوالي 10 ثوان بإيقاع سريع، ثم تنطفئ عدة القياس.

قم بتغيير كل البطاريات في نفس الوقت. اقتصر على استخدام البطاريات من نفس النوع والقدرة.

- انزع البطاريات من عدة القياس عند عدم استعمالها لفترة طويلة. البطاريات يمكن أن تصدأ وتفرغ شحنتها ذاتيا في حالة تخزينها لفترة طويلة نسبيا داخل عدة القياس.