# Техникалық мәліметтер

Лазерлік уровень | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
Өнім нөмірі | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
Жұмыс диапазоныA) | 12 м | 12 м
Нивелирлеу дәлдігіB)C)D) | ±0,8 мм/м | ±0,6 мм/м
Өздігінен нивелирлеу диапазоны | ±3,5° | ±3,5°
Нивелирлеу уақыты | < 6 с | < 6 с
Жұмыс температурасы | –10°C … +40°C | –10°C … +40°C
Сақтау температурасы | –20°C … +70°C | –20°C … +70°C
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі | 2000 м | 2000 м
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, макс. | 90% | 90%
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 стандарты бойынша | 2E) | 2E)
Лазер класы | 2 | 2
Лазер түрі | < 5 мВт, 630−650 нм | < 5 мВт, 500−540 нм
C₆ | 5 | 5
Айырмашылық | 25 × 5 мрад (толық бұрыш) | 25 × 5 мрад (толық бұрыш)
Штатив бекіткіші | 1/4 дюйм | 1/4 дюйм
Энергиямен жабдықтау
Литий-иондық аккумулятор блогы | 3,7 В | 3,7 В
Батареялар (сілтілі-марганец) | 2 × 1,5 В LR6 (AA) | 2 × 1,5 В LR6 (AA)
Жұмыс ұзақтығыB) | 10 сағ | 8 сағ
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | 0,35 кг | 0,35 кг
Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) | 104 × 64 × 100 мм | 104 × 64 × 100 мм
Қорғаныс дәрежесі | IP55 | IP55
Литий-иондық аккумулятор блогы (керек-жарақ) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
Өнім нөмірі | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎ | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Зарядтау ұяшығы | USB Type‑C® | USB Type‑C®
Ұсынылатын USB Type-C® кабелі | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎ | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎
Номиналды кернеу | 3,7 В | 3,7 В
Қуаты | 1,0 А-сағ | 1,0 А-сағ
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | +10°C … +35°C | +10°C … +35°C
Штепсельдік қуат блогы (керек-жарақ)
Шығыс кернеу | 5,0 В | 5,0 В
Минималды шығыс ток | 500 мА | 500 мА
Ұсынылатын штепсельдік қуат блогыF)
EU | 2 609 120 713‎‎‎‎ | 2 609 120 713‎‎‎‎
UK | 2 609 120 718‎‎‎‎ | 2 609 120 718‎‎‎‎
ARG | 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0
BRA | 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2
MEX | 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1
KOR | 2 609 120 716‎‎‎‎ | 2 609 120 716‎‎‎‎
AUS | 2 609 120 717‎‎‎‎ | 2 609 120 717‎‎‎‎

A)

  Жұмыс аймағын қолайсыз қоршау шарттарында (мысалы тікелей күн сәулелерінде) қысқарту мүмкін.

B)

  20–25 °C

C)

  нивелирленген күйже жарамды (0°)

D)

  Көрсетілген мәндер қалыпты және жағымды қоршаған орта шарттарын (мысалы, дірілсіз, тұмансыз, түтінсіз, тікелей күн сәулесінсіз) талап етеді. Температура шұғыл өзгерген жағдайда, дәлдік ауытқуы мүмкін.

E)

  Тек қана тоқ өткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейбір жағдайларда еру нәтижесінде тоө өткізу қабілеті пайда болуы күтіледі.

F)

  Қосымша техникалық деректерді мына жерден қараңыз: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы сериялық нөмірі (13) оны дұрыс анықтауға көмектеседі.