# Contrôle de précision de l’appareil de mesure

##

C’est la température ambiante qui exerce la plus grande influence. Ce sont notamment les écarts de température entre le sol et la hauteur de travail qui peuvent faire dévier le faisceau laser.

Pour minimiser les effets thermiques de la chaleur venant du sol, il est recommandé d’utiliser l’appareil de mesure sur un trépied. Si possible, installez en plus l’appareil de mesure au centre de la zone de travail.

Étant donné que les résultats de mesure peuvent être altérés à la fois par des facteurs extérieurs (températures extrêmes, fortes variations de température, etc.) et par des facteurs mécaniques (par ex. chutes ou chocs violents), il est important de vérifier la précision de nivellement avant chaque travail.

Contrôlez d’abord la précision de hauteur et la précision de nivellement de la ligne laser horizontale puis la précision de nivellement de la ligne laser verticale.

Si l’appareil de mesure dépasse l’écart de précision admissible lors de l’un des contrôles, faites-le réparer dans un centre de service après-vente Bosch.

##

Pour ce contrôle, il est nécessaire de pouvoir effectuer une mesure sur une distance de 5 m entre deux murs A et B.

- Montez l’appareil de mesure sur un trépied près du mur A ou placez-le sur une surface stable et plane. Tournez l’appareil de mesure sur le support rotatif magnétique (3) jusqu’à ce que l’orifice de sortie laser (1) ne soit plus masqué. Mettez l’appareil de mesure en marche.

- Dirigez le laser vers le mur le plus proche A et attendez que l’appareil de mesure se mette à niveau. Marquez sur le mur le point de croisement des lignes laser (point I).

- Tournez l’appareil de mesure de 180°, attendez que l’appareil de mesure se mette à niveau et marquez le point de croisement des lignes laser sur le mur B d’en face (point II).

- Placez l’appareil de mesure – sans le tourner – près du mur B, mettez-le en marche et attendez qu’il se mette à niveau.

- Ajustez la hauteur de l’appareil de mesure (à l’aide du trépied ou, le cas échéant, avec des cales) de sorte que le point de croisement des lignes laser coïncide sur le mur B avec le point II marqué précédemment.

- Tournez l’appareil de mesure de 180° sans modifier la hauteur. Orientez-le vers le mur A de sorte que la ligne laser verticale passe par le point I marqué précédemment. Attendez que l’appareil de mesure se mette à niveau et marquez le point de croisement des lignes laser sur le mur A (point III).

- L’écart d entre les deux points I et III sur le mur A indique l’écart de hauteur réel de l’appareil de mesure.

Sur une distance de 2 × 5 m = 10 m, l’écart maximal admissible est de :
GLL 12‑22 : 10 m × ±0,8 mm/m = ±8 mm. L’écart d entre les points Ⅰ et Ⅲ ne doit par conséquent pas excéder 8 mm.
GLL 12‑22 G : 10 m × ±0,6 mm/m = ±6 mm. L’écart d entre les points Ⅰ et Ⅲ ne doit par conséquent pas excéder 6 mm.

##

Pour ce contrôle, vous avez besoin d’une distance dégagée d’env. 5 × 5 m.

- Montez l’appareil de mesure sur un trépied à égale distance des murs A et B ou placez-le sur un support stable et plan. Tournez l’appareil de mesure sur le support rotatif magnétique (3) jusqu’à ce que l’orifice de sortie laser (1) ne soit plus masqué. Mettez en marche l’appareil de mesure et laissez-le se mettre à niveau.

- À une distance de 2,5 m de l’appareil de mesure, marquez sur les deux murs le milieu de la ligne laser (point I sur le mur A et point II sur le mur B).

- Placez l’appareil de mesure tourné de 180° à une distance de 5 m et laissez-le se mettre à nouveau.

- Ajustez la hauteur de ’appareil de mesure (à l’aide du trépied ou, le cas échéant, avec des cales appropriées) de sorte que le milieu de la ligne laser passe par le point II tracé auparavant sur le mur B.

- Marquez le milieu de la ligne laser sur le mur A (= point III, disposé verticalement juste au-dessus ou au-dessous du point I).

- L’écart d entre les deux points I et III sur le mur A indique l’écart de l’appareil de mesure par rapport à l’horizontale.

Sur une distance de 2 × 5 m = 10 m, l’écart maximal admissible est de :
GLL 12‑22 : 10 m × ±0,8 mm/m = ±8 mm. L’écart d entre les points Ⅰ et Ⅲ ne doit par conséquent pas excéder 8 mm.
GLL 12‑22 G : 10 m × ±0,6 mm/m = ±6 mm. L’écart d entre les points Ⅰ et Ⅲ ne doit par conséquent pas excéder 6 mm.

##

Pour ce contrôle, vous avez besoin d’une embrasure de porte avec au moins 2,5 m de chaque côté de la porte (sur un sol stable).

- Posez l’appareil de mesure sur une surface stable et plane (pas sur un trépied) à 2,5 m de distance de l’embrasure de porte. Tournez l’appareil de mesure sur le support rotatif magnétique (3) jusqu’à ce que l’orifice de sortie laser (1) ne soit plus masqué. Mettez en marche l’appareil de mesure et laissez-le se mettre à niveau.

- Marquez le milieu de la ligne laser verticale au bas (au niveau du sol) de l’embrasure de porte (point I), à 5 m de distance du coté opposé de l’embrasure de porte (point II) ainsi qu’au bord supérieur de l’embrasure de porte (point III).

- Placez l’appareil de mesure de l’autre côté du cadre de porte directement derrière le point Ⅱ. Attendez que l’appareil de mesure se mette à niveau et ajustez la position de la ligne laser verticale de sorte que son milieu passe exactement par les points Ⅰ et Ⅱ.

- Marquez le milieu de la ligne laser au bord supérieur de l’embrasure de porte (point IV).

- L’écart d entre les deux points III et IV indique l’écart réel de l’appareil de mesure par rapport à la verticale.

- Mesurez la hauteur de l’embrasure de porte.

L’écart maximal admissible se calcule comme suit :
GLL 12‑22 :
2 fois la hauteur de l’embrasure de porte × 0,8 mm/m
Exemple : Si la hauteur de l’embrasure de porte est de 2 m, l’écart maximal ne doit pas excéder
2 × 2 m × ±0,8 mm/m = ±3,2 mm. Les points Ⅲ et Ⅳ ne doivent par conséquent pas être éloignés de plus de 3,2 mm l’un de l’autre.
GLL 12‑22 G :
2 fois la hauteur de l’embrasure de porte × 0,6 mm/m
Exemple : Si la hauteur de l’embrasure de porte est de 2 m, l’écart maximal ne doit pas excéder
2 × 2 m × ±0,6 mm/m = ±2,4 mm. Les points Ⅲ et Ⅳ ne doivent par conséquent pas être éloignés de plus de 2,4 mm l’un de l’autre.