# Uputstva za rad

- Za označavanje uvek koristite sredinu laserske linije. Širina laserske linije se menja sa udaljenošću.

##

Stativ nudi stabilnu mernu podlogu koja je podesiva po visini. Postavite merni alat sa prijemnicom za stativ 1/4" (6) na navoj stativa (18) ili običnog fotografskog stativa. Pritegnite merni alat pomoću zavrtnja za fiksiranje stativa.

Centrirajte stativ grubo, pre nego što uključite merni alat.

##

Pomoću integrisanog magnetnog obrtnog držača (3) možete da pričvrstite merni alat na namagnetisanim materijalima ili na vertikalnim površinama.

Mogućnosti za pričvršćivanje obrtnog držača (3):

- pomoću magneta (5) na namagnetisane površine (videti sliku C),
- pomoću standardnog pričvrsnog zavrtnja kroz otvore za pričvršćivanje (4) na drvetu.

- Kada obrtni držač pričvršćujete na površinu, ne približavajte prste zadnjoj strani magnetnog obrtnog držača. Usled vučne sile magneta (5) možete prikleštiti prste.

Magnetni obrtni držač (3) grubo centrirajte, pre nego što uključite merni alat.

Kada merni alat isključite i transportujete, merni alat fiksirajte na obrtnom držaču (videti sliku D).

##

Laserske naočare za gledanje filtriraju okolnu svet‌lost. Na taj način izgleda svetlo lasera za oko svetlije.

- Nemojte koristiti laserske naočare (pribor) kao zaštitne naočare. Laserske naočare služe za bolje prepoznavanje laserskog zraka. Međutim, one ne štite od laserskog zračenja.

- Nemojte koristiti laserske naočare (pribor) kao naočare za sunce ili u saobraćaju. Laserske naočare ne pružaju potpunu UV zaštitu i smanjuju percepciju boja.