# البيانات الفنية

جهاز الليزر الخطي | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
رقم الصنف | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
نطاق العملA) | 12 متر | 12 متر
دقة ضبط الاستواءB)‏C)‏D)‏ | ‎±‏0,8 مم/م | ‎±‏0,6 مم/متر
نطاق التسوية الذاتية | ±3,5° | ±3,5°
زمن التسوية | < 6 ثوان | < 6 ثوان
درجة حرارة التشغيل | −10 °م … +40 °م | −10 °م … +40 °م
درجة حرارة التخزين | −20 °م … +70 °م | −20 °م … +70 °م
الحد الأقصى لارتفاع الاستخدام فوق الارتفاع المرجعي | 2000 متر | 2000 متر
الحد الأقصى للرطوبة الجوية النسبية | 90 % | 90 %
درجة الاتساخ تبعا للمعيار IEC 61010-1‏ | 2‎E)‎ | 2‎E)‎
فئة الليزر | 2‏ | 2‏
طراز الليزر | < 5 مللي واط، 630−650 نانومتر | < 5 مللي واط، 500−540 نانومتر
C₆ | 5 | 5
التفاوت | 25 × 5 مللي راد (زاوية كاملة) | 25 × 5 مللي راد (زاوية كاملة)
حاضن الحامل ثلاثي القوائم | 1/4 بوصة | 1/4 بوصة
الإمداد بالطاقة
مركم أيونات الليثيوم | 3,7 فلط | 3,7 فلط
بطاريات (المنجنيز القلوي) | 2 ×‏ 1,5 فلط LR6 (AA) | 2 ×‏ 1,5 فلط LR6 (AA)
مدة التشغيلB) | 10 ساعات | 8 ساعات
الوزن حسب EPTA‎‑Procedure 01:2014‏ | 0,35 كجم | 0,35 كجم
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 104 × 64 × 100 مم | 104 × 64 × 100 مم
فئة الحماية | IP55‎‎ | IP55‎‎
مركم أيونات الليثيوم (توابع) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
رقم الصنف | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎ | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
وصلة شحن | USB Type‑C®‎‏ | USB Type‑C®‎‏
كابل USB Type-C®‎ الموصى به | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎ | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎
الجهد الاسمي | 3,7 فلط | 3,7 فلط
القدرة | 1,0 أمبير ساعة | 1,0 أمبير ساعة
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | +10 °م …+35 °م | +10 °م …+35 °م
مهايئ كهربائي قابسي (توابع)
جهد الخرج | 5,0 فلط | 5,0 فلط
تيار الخرج الأدنى | 500 مللي أمبير | 500 مللي أمبير
المهايئ الكهربائي القابسي الموصى بهF)
EU | 2 609 120 713‎‎‎‎ | 2 609 120 713‎‎‎‎
UK | 2 609 120 718‎‎‎‎ | 2 609 120 718‎‎‎‎
ARG | ‎1 600 A01 3A0 | ‎1 600 A01 3A0
BRA | ‎1 600 A01 3A2 | ‎1 600 A01 3A2
MEX | ‎1 600 A01 3A1 | ‎1 600 A01 3A1
KOR | 2 609 120 716‎‎‎‎ | 2 609 120 716‎‎‎‎
AUS | 2 609 120 717‎‎‎‎ | 2 609 120 717‎‎‎‎

A)

  قد يقل مجال العمل من خلال شروط الأجواء غير الملائمة (مثلا: التعرض لأشعة الشمس المباشرة).

B)

  عند درجة حرارة 20–25 °م

C)

  يسري في حالة ضبط الاستواء (0°)

D)

  يُشترط لسريان القيم المذكورة أن تكون الظروف المحيطة طبيعية أو حتى مناسبة (على سبيل المثال دون اهتزازات، دون ضباب، دون أدخنة، دون التعرض لأشعة الشمس المباشرة). في حالة التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة قد يتسبب ذلك في اختلافات في درجة الدقة.

E)

  لا يحدث اتساخ موصل للكهرباء، ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب التكثيف في وجود اتساخ موصل للكهرباء بصورة مؤقتة.

F)

  تجد المزيد من البيانات الفنية تحت الرابط: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

لتمييز عدة القياس بوضوح، ارجع إلی الرقم المتسلسل (13) علی لوحة الصنع.