# Включение инструмента

- Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.

- Не подвергайте измерительный инструмент воздействию экстремальных температур и температурных перепадов. Например, не оставляйте его на длительное время в автомобиле. При значительных колебаниях температуры сначала дайте температуре измерительного инструмента стабилизироваться, и прежде чем продолжать работать с инструментом, всегда проверяйте его точность см. Контроль точности измерительного инструмента.
  Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.

- Избегайте сильных толчков и падения измерительного инструмента. После сильных внешних воздействий на измерительный инструмент рекомендуется проверить его точность, прежде чем продолжать работать с инструментом см. Контроль точности измерительного инструмента.

- При транспортировке выключайте измерительный инструмент. При выключении блокируется маятниковый механизм, который иначе при сильных движениях может быть поврежден.

## Включение/выключение

Перед любыми работами поворачивайте измерительный инструмент на магнитном поворотном креплении (3) так, чтобы отверстие для выхода лазерного луча (1) было открыто.

Чтобы включить измерительный инструмент, передвиньте выключатель (2) в положение «ON». Сразу же после включения измерительный инструмент излучает из отверстия для выхода лазерного луча (1) две лазерные линии.

- Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите сами в лазерный луч, в том числе и с большого расстояния.

Чтобы выключить измерительный инструмент, передвиньте выключатель (2) в положение OFF. При выключении маятниковый механизм блокируется.

При выключении и транспортировке измерительного инструмента дайте измерительному инструменту снова зафиксироваться на поворотном креплении (3).

- Не оставляйте измерительный инструмент без присмотра и выключайте измерительный инструмент после использования. Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом.

GLL 12‑22 G: При превышении предельно допустимой рабочей температуры в 40 °C происходит выключение для защиты лазерного диода. После охлаждения измерительный инструмент опять готов к работе и может быть снова включен.