# Rad sa baterijama

Za zamenu litijum-jonskog akumulatorskog pakovanja (9) u baterije, izvadite litijum-jonsko akumulatorsko pakovanje (9).

Za režim rada mernog alata preporučuje se upotreba alkalno-manganskih baterija.

Ubacite baterije.

Pri tome pazite na to da polovi budu u skladu sa prikazom na unutrašnjoj strani pregrade baterije.

Stavite poklopac pregrade za bateriju (12) tako da uskoči.

Kada su baterije slabe, laserske linije trepere otprilike 1 min sporim ritmom.
Ako su baterije prazne, laserske linije trepere brzo otprilike 10 s, potom se merni alat isključuje.

Sve baterije uvek zamenite istovremeno. Upotrebljavajte samo baterije nekog proizvođača i sa istim kapacitetom.

- Iz alata za merenje izvadite baterije, ako ga ne koristite duže vreme. U slučaju dužeg skladištenja, baterije u mernom alatu bi mogle da korodiraju i da se isprazne same od sebe.