# Початок роботи

- Захищайте вимірювальний прилад від вологи і сонячних промeнів.

- Не допускайте впливу на вимірювальний інструмент екстремальних температур або температурних перепадів. Наприклад, не залишайте його надовго в автомобілі. Після значного перепаду температур дайте температурі вимірювальному інструмента стабілізуватись, і перед подальшою роботою завжди перевіряйте точність роботи вимірювального інструмента див. Перевірка точності вимірювального інструмента.
  Екстремальні температури та температурні перепади можуть погіршувати точність вимірювального інструмента.

- Уникайте сильних поштовхів і падіння вимірювального інструмента. Після сильних зовнішніх впливів на вимірювальний інструмент перед подальшою роботою обов’язково завжди перевіряйте точність роботи вимірювального інструмента див. Перевірка точності вимірювального інструмента.

- Під час транспортування вимикайте вимірювальний інструмент. При вимкненні приладу маятниковий вузол блокується, щоб запобігти пошкодженню внаслідок сильних поштовхів.

## Увімкнення/вимкнення

Перед усіма роботами обертайте вимірювальний інструмент на магнітному поворотному кріпленні (3) так, щоб вихідний отвір (1) був вільним.

Щоб увімкнути вимірювальний інструмент, посуньте вимикач (2) у положення «ON». Одразу після увімкнення вимірювальний інструмент випромінює з вихідного отвору для лазерного променя (1) лазерні промені.

- Не спрямовуйте лазерний промінь на людей і тварин і не дивіться у лазерний промінь, включаючи і з великої відстані.

Щоб вимкнути вимірювальний інструмент, посуньте вимикач (2) у положення OFF. При вимкненні інструмента маятниковий вузол блокується.

При вимкненні та перенесенні знову зафіксуйте вимірювальний інструмент на поворотному кріпленні (3).

- Не залишайте увімкнутий вимірювальний інструмент без догляду, після закінчення роботи вимикайте вимірювальний інструмент. Інші особи можуть бути засліплені лазерним променем.

GLL 12‑22 G: При перевищенні максимально дозволеної робочої температури 40 °C лазерний промінь для захисту лазерного діода автоматично вимикається. Після того як вимірювальний прилад охолоне, він знову готовий до експлуатації та його можна знову вмикати.