# Технички податоци

Линиски ласер | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
Број на дел | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
Работно полеA) | 12 m | 12 m
Точност на нивелирањеB)C)D) | ±0,8 mm/m | ±0,6 mm/m
Поле на самонивелирање | ±3,5° | ±3,5°
Време на нивелирање | < 6 s | < 6 s
Оперативна температура | –10 °C … +40 °C | –10 °C … +40 °C
Температура при складирање | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Макс. оперативна висина преку референтната висина | 2000 m | 2000 m
Макс. релативна влажност на воздухот | 90 % | 90 %
Степен на извалканост според IEC 61010-1 | 2E) | 2E)
Класа на ласер | 2 | 2
Тип на ласер | < 5 mW, 630−650 nm | < 5 mW, 500−540 nm
C₆ | 5 | 5
Отстапување | 25 × 5 mrad (целосен агол) | 25 × 5 mrad (целосен агол)
Прифат за стативот | 1/4" | 1/4"
Напојување со енергија
Литиум-јонски батериски пакет | 3,7 V | 3,7 V
Батерии (алкални-мангански) | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Времетраење на режимB) | 10 h | 8 h
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0,35 kg | 0,35 kg
Димензии (должина × ширина × висина) | 104 × 64 × 100 mm | 104 × 64 × 100 mm
Вид на заштита | IP55 | IP55
Литиум-јонски батериски пакет (опрема) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
Број на дел | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎ | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Приклучок за полнење | USB Type-C® | USB Type-C®
Препорачан USB Type-C® кабел | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎ | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎
Номинален напон | 3,7 V | 3,7 V
Капацитет | 1,0 Ah | 1,0 Ah
Препорачана околна температура при полнење | +10 °C … +35 °C | +10 °C … +35 °C
Приклучок за напојување (опрема)
Излезен напон | 5,0 V | 5,0 V
Работно поле на излезна струја | 500 mA | 500 mA
Препорачан приклучок за напојувањеF)
EU | 2 609 120 713‎‎‎‎ | 2 609 120 713‎‎‎‎
UK | 2 609 120 718‎‎‎‎ | 2 609 120 718‎‎‎‎
ARG | 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0
BRA | 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2
MEX | 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1
KOR | 2 609 120 716‎‎‎‎ | 2 609 120 716‎‎‎‎
AUS | 2 609 120 717‎‎‎‎ | 2 609 120 717‎‎‎‎

A)

  Работното поле може да се намали поради неповолни услови на околината (на пр. директна изложеност на сончеви зраци).

B)

  кај 20–25 °C

C)

  важи во нивелирана положба (0°)

D)

  Дадените вредности предвидуваат нормални до поволни услови на околината (на пр. нема вибрации, нема магла, нема чад, нема изложеност на сончеви зраци). По екстремни температури може да дојде до отстапување во точноста.

E)

  Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.

F)

  Дополнителни технички податоци може да најдете на: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Серискиот број (13) на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на Вашиот мерен уред.