# Технические данные

Линейный лазерный нивелир | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
Товарный номер | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
Рабочий диапазонA) | 12 м | 12 м
Точность нивелированияB)C)D) | ±0,8 мм/м | ±0,6 мм/м
Диапазон самонивелирования | ±3,5° | ±3,5°
Время нивелирования | < 6 с | < 6 с
Рабочая температура | –10 °C … +40 °C | –10 °C … +40 °C
Температура хранения | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Макс. высота применения над реперной высотой | 2000 м | 2000 м
Относительная влажность воздуха не более | 90 % | 90 %
Степень загрязненности согласно IEC 61010-1 | 2E) | 2E)
Класс лазера | 2 | 2
Тип лазера | < 5 мВт, 630−650 нм | < 5 мВт, 500−540 нм
C₆ | 5 | 5
Расхождение | 25 × 5 мрад (полный угол) | 25 × 5 мрад (полный угол)
Гнездо под штатив | 1/4" | 1/4"
Питание
Литий-ионный аккумуляторный блок | 3,7 В | 3,7 В
Батарейки (щелочные) | 2 × 1,5 В LR6 (AA) | 2 × 1,5 В LR6 (AA)
Рабочий ресурсB) | 10 ч | 8 ч
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0,35 кг | 0,35 кг
Размеры (длина × ширина × высота) | 104 × 64 × 100 мм | 104 × 64 × 100 мм
Степень защиты | IP55 | IP55
Литий-ионный аккумуляторный блок (принадлежности) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
Товарный номер | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎ | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Разъем для зарядки | USB Type‑C® | USB Type‑C®
Рекомендуемый кабель USB Type-C® | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎ | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎
Номинальное напряжение | 3,7 В | 3,7 В
Емкость | 1,0 А·ч | 1,0 А·ч
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | +10 °C … +35 °C | +10 °C … +35 °C
Блок питания со штепсельной вилкой (принадлежности)
Выходное напряжение | 5,0 В | 5,0 В
Выходной ток не менее | 500 мА | 500 мА
Рекомендуемый блок питания со штепсельной вилкойF)
EU | 2 609 120 713‎‎‎‎ | 2 609 120 713‎‎‎‎
UK | 2 609 120 718‎‎‎‎ | 2 609 120 718‎‎‎‎
ARG | 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0
BRA | 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2
MEX | 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1
KOR | 2 609 120 716‎‎‎‎ | 2 609 120 716‎‎‎‎
AUS | 2 609 120 717‎‎‎‎ | 2 609 120 717‎‎‎‎

A)

  Рабочий диапазон может уменьшаться вследствие неблагоприятных окружающих условий (напр., прямых солнечных лучей).

B)

  при 20–25 °C

C)

  действительно в состоянии нивелирования (0°)

D)

  Для указанных значений условия окружающей среды должны быть в диапазоне от нормальных до благоприятных (напр., отсутствие вибрации, отсутствие тумана, отсутствие дыма, отсутствие прямых солнечных лучей). После сильных перепадов температуры возможны отклонения в точности.

E)

  Обычно присутствует только непроводящее загрязнение. Однако, как правило, возникает временная проводимость, вызванная конденсацией.

F)

  Дополнительные технические данные см. на сайте: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Однозначная идентификация измерительного инструмента возможна по серийному номеру (13) на заводской табличке.