# Експлуатація з літій-іонним акумуляторним блоком

## Встановлення/заміна літій-іонного акумуляторного блока

Для заміни батарей літій-іонного акумуляторного блока (9) зніміть кришку секції для батарейок (12) і вставлені батареї.

Вставте літій-іонний акумуляторний блок (9) і зафіксуйте фіксатор (10).

Для виймання літій-іонного акумуляторного блока (9) натисніть фіксатор (10) та вийміть літій-іонний акумуляторний блок з вимірювального приладу.

## Заряджання літій-іонного акумуляторного блока

- Для зарядки використовуйте рекомендований блок живлення USB або блок живлення USB, вихідна напруга та мін. вихідний струм якого відповідають вимогам, наведеним у розділі «Технічні дані». Дотримуйтеся при цьому інструкції з експлуатації блока живлення USB. Рекомендований блок живлення: див. «Технічні дані».

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці блоку живлення зі штепсельною вилкою. Блоки живлення зі штепсельною вилкою, розраховані на 230 В, можуть працювати також і від 220 В.

- Заряджайте акумуляторну батарею через USB-з'єднання тільки при температурі навколишнього середовища від +10 °C до +35 °C. Зарядка не за вказаної температури може призвести до пошкодження акумуляторної батареї або підвищити ризик загоряння.

Вказівка: літій-іонні акумулятори постачаються частково зарядженими відповідно до міжнародних правил транспортування. Щоб акумулятор міг реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з приладом, акумулятор треба повністю зарядити.

Якщо заряд літій-іонного акумуляторного блока слабкий, лазерні лінії повільно блимають приблизно 1 хвилину.
Якщо літій-іонний акумуляторний блок розряджений, лазерні лінії блимають швидко бл. 10 с, потім вимірювальний інструмент вимикається.

Відкрийте кришку гнізда USB Type-C® (8). З'єднайте гніздо USB кабелем USB (15) з блоком живлення USB. Увімкніть блок живлення USB у мережу живлення.

Колір індикації заряджання (7) | Значення
--- | ---
Жовтий | Літій-іонний акумуляторний блок заряджається.
Зелений | Літій-іонний акумуляторний блок повністю заряджений.
Червоний | Зарядна напруга або зарядний струм невідповідні.

Після завершення процесу заряджання вийміть USB-кабель (15). Закрийте кришку гнізда USB Type-C® (8) для захисту від пилу і бризок води.