# Caractéristiques ‌techniques

Laser lignes | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
Référence | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
PortéeA) | 12 m | 12 m
Précision de nivellementB)C)D) | ±0,8 mm/m | ±0,6 mm/m
Plage d’auto-nivellement | ±3,5° | ±3,5°
Durée de nivellement | < 6 s | < 6 s
Températures de fonctionnement | –10 °C … +40 °C | –10 °C … +40 °C
Températures de stockage | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Altitude d’utilisation maxi | 2 000 m | 2 000 m
Humidité d’air relative maxi | 90 % | 90 %
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 | 2E) | 2E)
Classe laser | 2 | 2
Type de laser | < 5 mW, 630−650 nm | < 5 mW, 500−540 nm
C₆ | 5 | 5
Divergence | 25 × 5 mrad (angle plein) | 25 × 5 mrad (angle plein)
Raccord de trépied | 1/4" | 1/4"
Alimentation en énergie
Accu Lithium-Ion | 3,7 V | 3,7 V
Piles (alcalines au manganèse) | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
AutonomieB) | 10 h | 8 h
Poids selon ‌EPTA-Procedure 01:2014 | 0,35 kg | 0,35 kg
Dimensions (longueur × largeur × hauteur) | 104 × 64 × 100 mm | 104 × 64 × 100 mm
Indice de protection | IP55 | IP55
Accu Lithium-Ion (accessoire) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
Référence | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎ | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Prise de charge | USB type‑C® | USB type‑C®
Câble USB Type-C® recommandé | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎ | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎
Tension nominale | 3,7 V | 3,7 V
Capacité | 1,0 Ah | 1,0 Ah
Températures ambiantes recommandées pour la charge | +10 °C … +35 °C | +10 °C … +35 °C
Chargeur secteur (accessoire)
Tension de sortie | 5,0 V | 5,0 V
Courant de sortie minimal | 500 mA | 500 mA
Chargeur secteur recommandéF)
UE | 2 609 120 713‎‎‎‎ | 2 609 120 713‎‎‎‎
UK | 2 609 120 718‎‎‎‎ | 2 609 120 718‎‎‎‎
ARG | 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0
BRA | 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2
MEX | 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1
COR | 2 609 120 716‎‎‎‎ | 2 609 120 716‎‎‎‎
AUS | 2 609 120 717‎‎‎‎ | 2 609 120 717‎‎‎‎

A)

  La portée peut être réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).

B)

  à 20–25 °C

C)

  valable quand l’appareil de mesure est à niveau (0°)

D)

  Les valeurs indiquées s’appliquent dans des conditions ambiantes normales à favorables (par ex. pas de vibrations, pas de brouillard, pas de fumée, pas d’ensoleillement direct). Après de fortes variations de températures, la précision peut différer de la valeur indiquée.

E)

  N’est conçu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomènes de condensation.

F)

  Vous trouverez d’autres caractéristiques techniques à l’adresse suivante : https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Pour une identification précise de votre appareil de réception, servez-vous du numéro de série (13) inscrit sur la plaque signalétique.