# Teste de exatidão do instrumento de medição

##

A influência maior é exercida pela temperatura ambiente. Especialmente as diferenças de temperatura que ascendem do solo podem desviar o feixe de orientação a laser.

Para minimizar influências térmicas devido ao calor que sai do solo, é recomendado que o instrumento de medição seja utilizado num tripé. Se possível, coloque também o instrumento de medição no centro da superfície de trabalho.

Paralelamente às influências exteriores, também as influências específicas do aparelho (como p. ex. quedas ou embates violentos) podem provocar desvios. Por esse motivo, verificar a exatidão do instrumento de medição antes de iniciar qualquer trabalho.

Verificar primeiro a precisão de altura e de nivelamento da linha laser horizontal e de seguida a precisão de nivelamento da linha laser vertical.

Se durante alguma das verificações o instrumento de medição ultrapassar o desvio máximo, solicitar a reparação por um Serviço de Assistência Técnica Bosch.

##

Para a verificação é necessário um trajeto de medição livre de 5 m sobre uma base fixa entre duas paredes A e B.

- Monte o instrumento de medição perto da parede A sobre um tripé ou coloque o instrumento sobre uma base fixa e plana. Gire o instrumento de medição no suporte rotativo magnético (3) de forma a que a abertura de saída laser (1) fique livre.Ligue o instrumento de medição.

- Alinhar o laser com a parede próxima A e deixar o instrumento de medição nivelar. Marcar o centro do ponto em que as linhas laser se cruzam na parede (ponto Ⅰ).

- Rodar o instrumento de medição em 180°, deixar que ele nivele e marcar o ponto de cruzamento das linhas laser na parede B oposta (ponto Ⅱ).

- Posicionar o instrumento de medição – sem rodar – perto da parede B, ligar e deixar que nivele.

- Alinhar o instrumento de medição em altura (com a ajuda do tripé ou, se necessário, através de suportes), de forma que o ponto de cruzamento das linhas laser incida precisamente sobre o ponto Ⅱ marcado anteriormente na parede B.

- Rodar o instrumento de medição em 180°, ‌sem alterar a altura. Direcionar o instrumento para a parede A, de forma que a linha laser vertical passe pelo ponto Ⅰ já marcado. Deixar o instrumento de medição nivelar e marcar o ponto de cruzamento das linhas laser na parede A (ponto Ⅲ).

- A diferença d dos dois pontos marcados Ⅰ e Ⅲ na parede A indica o desvio de altura efetivo do instrumento de medição.

No trajeto de medição de 2 × 5 m = 10 m o desvio máximo permitido é de:
GLL 12‑22: 10 m × ±0,8 mm/m = ±8 mm. A diferença d entre os pontos Ⅰ e Ⅲ consequentemente só pode no máximo ser de 8 mm.
GLL 12‑22 G: 10 m × ±0,6 mm/m = ±6 mm. A diferença d entre os pontos Ⅰ e Ⅲ consequentemente só pode no máximo ser de 6 mm.

##

Para a verificação é necessária uma área livre de aprox. 5 × 5 m.

- Monte o instrumento de medição centrado entre as paredes A e B em um tripé, ou sobre um base estável e plana. Gire o instrumento de medição no suporte rotativo magnético (3) de forma a que a abertura de saída laser (1) fique livre. Ligue o instrumento de medição e espere que efetue o auto nivelamento.

- Marcar a uma distância de 2,5 m do instrumento de medição nas duas paredes o centro da linha laser (ponto Ⅰ na parede A e ponto Ⅱ na parede B).

- Colocar o instrumento de medição rodado em 180° a uma distância de 5 m e deixar o instrumento nivelar.

- Alinhar o instrumento de medição em altura (com a ajuda do tripé ou, se necessário, através de suportes), de forma que o centro da linha laser incida precisamente sobre o ponto Ⅱ anteriormente marcado na parede B.

- Marcar na parede A o centro da linha laser como ponto Ⅲ (vertical acima ou abaixo do ponto Ⅰ).

- A diferença d dos dois pontos marcados Ⅰ e Ⅲ na parede A indica o desvio efetivo do instrumento de medição do plano horizontal.

No trajeto de medição de 2 × 5 m = 10 m o desvio máximo permitido é de:
GLL 12‑22: 10 m × ±0,8 mm/m = ±8 mm. A diferença d entre os pontos Ⅰ e Ⅲ consequentemente só pode no máximo ser de 8 mm.
GLL 12‑22 G: 10 m × ±0,6 mm/m = ±6 mm. A diferença d entre os pontos Ⅰ e Ⅲ consequentemente só pode no máximo ser de 6 mm.

##

Para a verificação necessita de uma abertura de porta, em que exista (em base fixa) no mínimo 2,5 m de espaço de cada lado da porta.

- Colocar o instrumento de medição a uma distância de 2,5 m da abertura da porta sobre uma base fixa e plana (não sobre um tripé). Gire o instrumento de medição no suporte rotativo magnético (3) de forma a que a abertura de saída laser (1) fique livre. Ligue o instrumento de medição e espere que efetue o auto nivelamento.

- Marcar o centro da linha laser vertical no solo da abertura da porta (ponto Ⅰ), a uma distância de 5 m do outro lado da abertura da porta (ponto Ⅱ) bem como na borda superior da abertura da porta (ponto Ⅲ).

- Colocar o instrumento de medição do outro lado da abertura da porta diretamente atrás do ponto Ⅱ. Deixar o instrumento de medição nivelar e alinhar a linha laser vertical de forma que seu centro passe exatamente pelos pontos Ⅰ e Ⅱ.

- Marcar o centro da linha laser na borda superior da abertura da porta como ponto Ⅳ.

- A diferença d dos dois pontos marcados Ⅲ e Ⅳ indica o desvio defectivo do instrumento de medição do plano vertical.

- Meça a altura da abertura da porta.

O desvio máximo permitido é calculado da seguinte forma:
GLL 12‑22:
altura dupla da abertura da porta × 0,8 mm/m
Exemplo: em uma altura da porta de 2 m o desvio máximo pode ser
2 × 2 m × ±0,8 mm/m = ±3,2 mm. Consequentemente, os pontos Ⅲ e Ⅳ podem divergir no máximo 3,2 mm.
GLL 12‑22 G:
altura dupla da abertura da porta × 0,6 mm/m
Exemplo: em uma altura da porta de 2 m o desvio máximo pode ser
2 × 2 m × ±0,6 mm/m = ±2,4 mm. Consequentemente, os pontos Ⅲ e Ⅳ podem divergir no máximo 2,4 mm.