# Mise en marche

- Protégez l’appareil de mesure contre l’humidité, ne l’exposez pas directement aux rayons du soleil.

- N’exposez pas l’appareil de mesure à des températures extrêmes ou de brusques variations de température. Ne le laissez pas trop longtemps dans une voiture exposée au soleil, par exemple. Lorsque l’appareil de mesure a été soumis à de fortes variations de température, attendez qu’il revienne à la température ambiante et contrôlez toujours sa précision avant de continuer à travailler voir Contrôle de précision de l’appareil de mesure.
  Des températures extrêmes ou de brusques changements de température peuvent réduire la précision de l’appareil de mesure.

- Évitez les chocs violents et évitez de faire tomber l’appareil de mesure. Lorsque l’appareil de mesure a été soumis à de fortes sollicitations extérieures, effectuez toujours un contrôle de précision avant de continuer à travailler voir Contrôle de précision de l’appareil de mesure.

- Éteignez l’appareil de mesure quand vous le transportez. A l’arrêt de l’appareil, l’unité pendulaire se verrouille afin de prévenir tout endommagement consécutif à des mouvements violents.

## Mise en marche/arrêt

Avant de vous mettre au travail, tournez l’appareil de mesure sur le support rotatif magnétique (3) jusqu’à ce que l’orifice de sortie (1) ne soit plus masqué.

Pour mettre en marche l’appareil de mesure, placez l’interrupteur Marche/Arrêt (2) dans la position « ON ». Immédiatement après avoir été mis en marche, l’appareil de mesure projette des lignes laser à travers l’orifice de sortie (1).

- Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau laser, même si vous êtes à grande distance de ce dernier.

Pour arrêter l’appareil de mesure, placez l’interrupteur Marche/Arrêt (2) dans la position OFF. Lorsque l’appareil est éteint, l’unité pendulaire se verrouille.

Replacez l’appareil de mesure sur le support rotatif (3) après l’avoir éteint ou pour le transporter.

- Ne laissez pas l’appareil de mesure sans surveillance quand il est allumé et éteignez-le après l’utilisation. D’autres personnes pourraient être éblouies par le faisceau laser.

GLL 12‑22 G: Lorsque la température de service maximale admissible de 40 °C est dépassée, l’appareil s’éteint automatiquement afin de protéger la diode laser. Une fois qu’il a refroidi, l’appareil de mesure est de nouveau opérationnel, il peut être remis en marche.