# Технічні дані

Лінійний лазер | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
Товарний номер | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
Робочий діапазонA) | 12 м | 12 м
Точність нівелюванняB)C)D) | ±0,8 мм/м | ±0,6 мм/м
Діапазон автоматичного нівелювання | ±3,5° | ±3,5°
Тривалість нівелювання | < 6 с | < 6 с
Робоча температура | –10 °C … +40 °C | –10 °C … +40 °C
Температура зберігання | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Макс. висота використання над реперною висотою | 2 000 м | 2 000 м
Відносна вологість повітря макс. | 90 % | 90 %
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1 | 2E) | 2E)
Клас лазера | 2 | 2
Тип лазера | < 5 мВт, 630−650 нм | < 5 мВт, 500−540 нм
C₆ | 5 | 5
Розходження | 25 × 5 мрад (повний кут) | 25 × 5 мрад (повний кут)
Гніздо під штатив | 1/4" | 1/4"
Живлення
Літій-іонний акумуляторний блок | 3,7 В | 3,7 В
Батарейки (лужно-марганцеві) | 2 × 1,5 В LR6 (AA) | 2 × 1,5 В LR6 (AA)
Робочий ресурсB) | 10 год | 8 год
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | 0,35 кг | 0,35 кг
Розміри (довжина × ширина × висота) | 104 × 64 × 100 мм | 104 × 64 × 100 мм
Ступінь захисту | IP55 | IP55
Літій-іонний акумуляторний блок (приладдя) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
Товарний номер | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎ | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Роз’єм для заряджання | USB Type‑C® | USB Type‑C®
Рекомендований кабель USB Type-C® | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎ | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎
Ном. напруга | 3,7 В | 3,7 В
Ємність | 1,0 А год | 1,0 А год
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | +10 °C …+35 °C | +10 °C …+35 °C
Блок живлення зі штепсельною вилкою (приладдя)
Вихідна напруга | 5,0 В | 5,0 В
Мін. вихідний струм | 500 мА | 500 мА
Рекомендований блок живлення зі штепсельною вилкоюF)
EU | 2 609 120 713‎‎‎‎ | 2 609 120 713‎‎‎‎
UK | 2 609 120 718‎‎‎‎ | 2 609 120 718‎‎‎‎
ARG | 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0
BRA | 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2
MEX | 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1
KOR | 2 609 120 716‎‎‎‎ | 2 609 120 716‎‎‎‎
AUS | 2 609 120 717‎‎‎‎ | 2 609 120 717‎‎‎‎

A)

  Робочий діапазон може зменшуватися внаслідок несприятливих умов (напр., прямі сонячні промені).

B)

  при 20–25 °C

C)

  дійсно у вирівняному стані (0°)

D)

  Для вказаних значень умови навколишнього середовища повинні бути у діапазоні від нормальних до сприятливих (напр., відсутність вібрації, відсутність туману, відсутність диму, відсутність прямих сонячних променів). Після сильних перепадів температури можливе відхилення у точності.

E)

  Зазвичай присутнє лише непровідне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова провідність через конденсацію.

F)

  Інші технічні характеристики див. на сайті: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Однозначна ідентифікація вимірювального інструмента можлива за допомогою серійного номера (13) на заводській табличці.