# Funcionamento com acumulador de íons de lítio

## Colocar/substituir acumulador de íons de lítio

Para a substituição das pilhas do acumulador de íons de lítio (9) retire a tampa do compartimento das pilhas (12) e as pilhas inseridas.

Insira o acumulador de íons de lítio (9) e deixe o travamento (10) engatar.

Para remover o acumulador de íons de lítio (9) pressione o travamento (10) e retire o acumulador de íons de lítio do instrumento de medição.

## Carregar acumulador de íons de lítio

- Para carregar, use o adaptador USB recomendado ou um adaptador USB cuja tensão de saída e corrente de saída mínima atendam aos requisitos no capítulo "Dados técnicos". Respeite o manual de instruções do adaptador USB. Adaptador recomendado: ver "Dados técnicos".

- Observe a tensão da rede! A tensão da fonte de corrente tem de coincidir com as indicações da placa de características da fonte de alimentação. As fontes de alimentação assinaladas com 230 V também podem ser operadas com 220 V.

- Carregue a bateria apenas através da conexão USB a temperaturas ambiente entre +10 °C e +35 °C. Efetuar um carregamento fora da faixa de temperatura pode danificar a bateria ou aumentar o risco de incêndio.

Nota: as baterias de lítio são fornecidas parcialmente carregadas devido aos regulamentos internacionais relativos ao transporte. Para assegurar a capacidade máxima da bateria, carregue completamente a bateria antes da primeira utilização.

Se o acumulador de íons de lítio ficar fraco, as linhas laser piscam durante aprox. 1 min em sequência lenta.
Se o acumulador de íons de lítio estiver vazio, as linhas laser piscam durante aprox. 10 s em sequência rápida, depois o instrumento de medição desliga-se.

Abra a cobertura da tomada USB Type-C® (8). Una a tomada USB através do cabo USB (15) com um adaptador USB. Ligue o adaptador USB à rede elétrica.

Cor da indicação de estado (7) | Significado
--- | ---
amarelo | Acumulador de íons de lítio carregando.
verde | Acumulador de íons de lítio totalmente carregado.
vermelho | A tensão de carga ou a corrente de carga não são adequadas.

Depois de concluído o carregamento, remova o cabo USB (15). Fecha a cobertura da tomada USB Type-C® (8) para a proteger de pó ou salpicos de água.