# Betrieb mit Li-Ionen-Akku-Pack

## Li-Ionen-Akku-Pack einsetzen/wechseln

Für den Wechsel von Batterien zum Li-Ionen-Akku-Pack (9) entnehmen Sie den Batteriefachdeckel (12) und die eingesetzten Batterien.

Setzen Sie den Li-Ionen-Akku-Pack (9) ein und lassen Sie die Arretierung (10) einrasten.

Zum Entnehmen des Li-Ionen-Akku-Packs (9) drücken Sie die Arretierung (10) und nehmen den Li-Ionen-Akku-Pack aus dem Messwerkzeug.

## Li-Ionen-Akku-Pack laden

- Benutzen Sie zum Aufladen das empfohlene USB-Netzteil oder ein USB-Netzteil, dessen Ausgangsspannung und Mindest-Ausgangsstrom den Anforderungen im Kapitel "Technische Daten" entspricht. Beachten Sie die Betriebsanleitung des USB-Netzteils. Empfohlenes Netzteil: siehe "Technische Daten".

- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Steckernetzteils übereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete Steckernetzteile können auch an 220 V betrieben werden.

- Laden Sie den Akku nur über den USB-Anschluss bei Umgebungstemperaturen zwischen +10 °C und +35 °C. Laden außerhalb des Temperaturbereiches kann den Akku beschädigen oder die Brandgefahr erhöhen.

Hinweis: Li-Ionen-Akkus werden aufgrund internationaler Transportvorschriften teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig auf.

Wird der Li-Ionen-Akku-Pack schwach, blinken die Laserlinien für ca. 1 min in langsamem Takt.
Ist der Li-Ionen-Akku-Pack leer, blinken die Laserlinien für ca. 10 s in schnellem Takt, dann schaltet sich das Messwerkzeug aus.

Öffnen Sie die Abdeckung der USB Type-C®-Buchse (8). Verbinden Sie die USB-Buchse über das USB-Kabel (15) mit einem USB-Netzteil. Schließen Sie das USB-Netzteil an das Stromnetz an.

Farbe Ladeanzeige (7) | Bedeutung
--- | ---
gelb | Li-Ionen-Akku-Pack wird geladen.
grün | Li-Ionen-Akku-Pack ist vollständig geladen.
rot | Ladespannung oder Ladestrom sind ungeeignet.

Entfernen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das USB-Kabel (15). Schließen Sie die Abdeckung der USB Type-C®-Buchse (8) zum Schutz vor Staub und Spritzwasser.