# Dados técnicos

Nível laser de linhas | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
Número de produto | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
Local de trabalhoA) | 12 m | 12 m
Precisão de nivelamentoB)C)D) | ±0,8 mm/m | ±0,6 mm/m
Gama de auto nivelamento | ±3,5° | ±3,5°
Tempo de nivelamento | < 6 s | < 6 s
Temperatura de operação | –10 °C … +40 °C | –10 °C … +40 °C
Temperatura de ‌armazenamento | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Altura de trabalho máxima acima de altura de referência | 2000 m | 2000 m
Umidade relativa máxima do ar | 90 % | 90 %
Grau de poluição segundo IEC 61010-1 | 2E) | 2E)
Classe de laser | 2 | 2
Tipo de laser | < 5 mW, 630−650 nm | < 5 mW, 500−540 nm
C₆ | 5 | 5
Divergência | 25 × 5 mrad (ângulo completo) | 25 × 5 mrad (ângulo completo)
Suporte do tripé | 1/4" | 1/4"
Abastecimento de energia
Acumulador de íons de lítio | 3,7 V | 3,7 V
Pilhas (alcalinas de manganês) | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Tempo de autonomiaB) | 10 h | 8 h
Peso de acordo com EPTA-Procedure 01:2014 | 0,35 kg | 0,35 kg
Dimensões (comprimento × largura × altura) | 104 × 64 × 100 mm | 104 × 64 × 100 mm
Tipo de proteção | IP55 | IP55
Acumulador de íons de lítio (acessório) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
Número de produto | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎ | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Conexão de carregamento | USB Type‑C® | USB Type‑C®
cabo USB Type‑C® recomendado | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎ | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎
Tensão nominal | 3,7 V | 3,7 V
Capacidade | 1,0 Ah | 1,0 Ah
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | +10 °C … +35 °C | +10 °C … +35 °C
Fonte de alimentação com plugue (acessório)
Tensão de saída | 5,0 V | 5,0 V
Corrente de saída pelo menos | 500 mA | 500 mA
Fonte de alimentação com plugue recomendadaF)
EU | 2 609 120 713‎‎‎‎ | 2 609 120 713‎‎‎‎
UK | 2 609 120 718‎‎‎‎ | 2 609 120 718‎‎‎‎
ARG | 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0
BRA | 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2
MEX | 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1
KOR | 2 609 120 716‎‎‎‎ | 2 609 120 716‎‎‎‎
AUS | 2 609 120 717‎‎‎‎ | 2 609 120 717‎‎‎‎

A)

  O local de trabalho pode ser limitado por condições ambiente desfavoráveis (p. ex. luz solar direta).

B)

  a 20–25 °C

C)

  válido em estado nivelado (0°)

D)

  Os valores indicados pressupõem condições ambientais normais a favoráveis (p. ex. sem vibração, sem nevoeiro, sem fumo e sem radiação solar direta). Após fortes variações de temperatura podem ocorrer desvios de precisão.

E)

  Ocorre apenas uma leve sujidade não condutiva, sendo, contudo, ocasionalmente previsível uma condutividade temporária causada por condensação.

F)

  Encontra mais dados técnicos em: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

O número de série (13) na placa de características serve para identificar inequivocamente seu instrumento de medição.