# عملکرد با باتری معمولی

برای تعویض باتری قابل شارژ لیتیوم یون (9) به باتری های معمولی، باتری قابل شارژ لیتیوم یون (9) را بردارید.

برای کار ابزار اندازه گیری استفاده از باتریهای آلکالین-منیزیوم توصیه می شود.

باتری های معمولی را قرار دهید.

در این حین به نحوه ی صحیح قطبگذاری بر طبق تصویر روی قسمت داخلی درپوش باتری توجه کنید.

درپوش محفظه باتری (12) را قرار داده و بگذارید جا بیفتد.

اگر باتری های معمولی ضعیف شوند، خطوط لیزر برای حدود ‎1 min به آرامی چشمک می زنند.
اگر باتری های معمولی خالی شوند، خطوط لیزر برای حدود ‎10 s به صورت سریع چشمک می زنند و سپس ابزار اندازه گیری خاموش می شود.

همواره همه ی باتری ها را همزمان عوض کنید. تنها از باتری های یک شرکت و با ظرفیت یکسان استفاده نمایید.

- در صورت عدم استفاده طولانی مدت از ابزار اندازه‌گیری، باتری‌ها را بیرون آورید. در صورت نگهداری طولانی مدت باتری‌ها در ابزار اندازه گیری ممکن است باتری‌ها فرسوده و خود به خود خالی شوند.