# Datos técnicos

Láser de línea | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
Número de artículo | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
Área de trabajoA) | 12 m | 12 m
Precisión de nivelaciónB)C)D) | ±0,8 mm/m | ±0,6 mm/m
Margen de autonivelación | ±3,5° | ±3,5°
Tiempo de nivelación | < 6 s | < 6 s
Temperatura de servicio | –10 °C … +40 °C | –10 °C … +40 °C
Temperatura de ‌almacenamiento | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Altura de aplicación máx. sobre la altura de referencia | 2.000 m | 2.000 m
Humedad máx. relativa del aire | 90 % | 90 %
Grado de contaminación según IEC 61010‑1 | 2E) | 2E)
Clase de láser | 2 | 2
Tipo de láser | < 5 mW, 630−650 nm | < 5 mW, 500−540 nm
C₆ | 5 | 5
Divergencia | 25 × 5 mrad (ángulo completo) | 25 × 5 mrad (ángulo completo)
Alojamiento de trípode | 1/4" | 1/4"
Suministro de corriente
Bloque acumulador de iones de litio | 3,7 V | 3,7 V
Pilas (alcalinas-manganeso) | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
AutonomíaB) | 10 h | 8 h
Peso según ‌EPTA‑Procedure 01:2014 | 0,35 kg | 0,35 kg
Medidas (longitud × anchura × altura) | 104 × 64 × 100 mm | 104 × 64 × 100 mm
Grado de protección | IP55 | IP55
Bloque acumulador de iones de litio (accesorio) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
Número de artículo | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎ | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Conexión de carga | USB Type-C® | USB Type-C®
Cable USB Type-C® recomendado | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎ | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎
Tensión nominal | 3,7 V | 3,7 V
Capacidad | 1,0 Ah | 1,0 Ah
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | +10 °C … +35 °C | +10 °C … +35 °C
Fuente de alimentación enchufable (accesorio)
Tensión de salida | 5,0 V | 5,0 V
Corriente de salida mínima | 500 mA | 500 mA
Fuente de alimentación enchufable recomendadaF)
UE | 2 609 120 713‎‎‎‎ | 2 609 120 713‎‎‎‎
UK | 2 609 120 718‎‎‎‎ | 2 609 120 718‎‎‎‎
ARG | 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0
BRA | 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2
MEX | 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1
KOR | 2 609 120 716‎‎‎‎ | 2 609 120 716‎‎‎‎
AUS | 2 609 120 717‎‎‎‎ | 2 609 120 717‎‎‎‎

A)

  La zona de trabajo puede reducirse con condiciones del entorno adversas (p. ej. irradiación solar directa).

B)

  con 20–25 °C

C)

  válido en estado nivelado (0°)

D)

  Los valores indicados asumen condiciones ambientales normales a favorables (p.ej. sin vibraciones, sin niebla, sin humo, sin luz solar directa). Tras fuertes fluctuación de temperatura pueden generarse desviaciones de precisión.

E)

  Sólo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la condensación.

F)

  Datos técnicos adicionales se encuentran bajo: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Para la identificación unívoca de su aparato de medición sirve el número de referencia (13) en la placa de características.