# کنترل دقت ابزار اندازه‌گیری

##

بیشترین تاثیر را دمای محیط کار دارد. بخصوص اختلاف دمای جاری به طرف بالا می توانند پرتو لیزر را منحرف کنند.

برای به حداقل رساندن تأثیرات دمایی ناشی از گرمای کف زمین، توصیه می شود که از ابزار اندازه گیری روی یک سه پایه استفاده گردد. همچنین در صورت امکان، ابزار اندازه گیری را در وسط سطح كار قرار دهید.

در کنار تأثیرات بیرونی، تأثیرات مربوط به دستگاه (مانند افتادن، یا تکانهای شدید) می توانند باعث بروز خطا شوند. به همین منظور قبل از هر شروع کار، دقت تراز را کنترل کنید.

همواره در ابتدا دقت ارتفاع و تراز خط لیزر افقی و بعد دقت تراز خط لیزر عمودی را کنترل کنید.

چنانچه میزان خطای ابزار اندازه گیری در طی یکی از آزمایش ها از حداکثر میزان خطا (اختلاف) فراتر رود، آنگاه باید ابزار اندازه گیری را توسط خدمات پس از فروش Bosch تعمير کنيد.

##

برای کنترل نیاز به یک مسافت اندازه‌گیری 5 متری روی یک سطح صاف بین دو دیوار A و B دارید.

- ابزار اندازه گیری را نزدیک دیوار A روی یک سه پایه نصب کنید یا آن را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید. ابزار اندازه گیری را روی نگهدارنده چرخان مغناطیسی (3) طوری بچرخانید، که منفذ خروجی لیزر (1) آزاد باشد. ابزار اندازه گیری را روشن کنید.

- لیزر را نزدیک دیوار A جهت گیری کنید و بگذارید ابزار اندازه گیری تراز شود. مرکز نقطه ای را که تقاطع خطوط لیزر روی دیوار ایجاد می کنند علامت گذاری کنید (نقطه I).

- ابزار اندازه‌گیری را به مقدار ‎180°‏ بچرخانید، بگذارید تراز شود و تقاطع نقاط لیزر را روی دیوار مقابل B (نقطه Ⅱ) علامت‌گذاری کنید.

- ابزار اندازه‌گیری را – بدون چرخش – نزدیک دیوار B قرار دهید، آن را روشن کنید و بگذارید تراز شود.

- ابزار اندازه‌گیری را از نظر ارتفاع طوری تنظیم کنید (به کمک یک سه‌پایه یا با قرار دادن چیزی زیر آن)، تا نقطه تقاطع خطوط لیزر دقیقا روی نقطه علامت‌گذاری شده Ⅱ قبلی روی دیوار B بیافتد.

- ابزار اندازه‌گیری را به مقدار ‎180°‏ بچرخانید تا ارتفاع را تغییر دهید. آن را طوری روی دیوار A تنظیم کنید تا خط لیزر عمودی از میان نقطه علامت‌گذاری شده قبلی Ⅰ بگذرد. بگذارید ابزار اندازه‌گیری تراز شود و نقطه تقاطع خطوط لیزر را روی دیوار A (نقطه Ⅲ) علامت‌گذاری کنید.

- اختلاف d هر دو نقطه علامت‌گذاری شده Ⅰ و Ⅲ روی دیوار A اختلاف ارتفاع واقعی ابزار اندازه‌گیری را بدست می دهد.

حداکثر انحراف مجاز برای اندازه گیری فاصله ‎2 × 5 m = 10 m‎ برابر است با:
‏GLL 12‑22:‏ ‎10 m ×‎ ±0,8 mm/m‎ = ‎±8 mm. انحراف d بین نقاط Ⅰ و Ⅲ باید حداکثر ‎8 mm‎ باشد.
‏GLL 12‑22 G:‏ ‎10 m ×‎ ±0,6 mm/m =‎ ±6 mm. انحراف d بین نقاط Ⅰ و Ⅲ باید حداکثر ‎6 mm‎ باشد.

##

برای کنترل به یک سطح حدود. 5 × 5 متر نیاز دارید.

- ابزار اندازه گیری را در وسط بین دیوارهای A و B روی یک سه پایه و یا روی یک سطح صاف و ثابت قرار دهید. ابزار اندازه گیری را روی نگهدارنده چرخان مغناطیسی (3) طوری بچرخانید، که منفذ خروجی لیزر (1) آزاد باشد. ابزار اندازه گیری را روشن کنید و بگذارید تراز شود.

- در فاصله 2,5 متری از ابزار اندازه گیری روی هر دو دیوار، وسط خط لیزر (نقطه Ⅰ روی دیوار A و نقطه Ⅱ روی دیوار B) را علامتگذاری کنید.

- ابزار اندازه گیری را به مقدار ‎180°‏ چرخانده در فاصله 5 متری قرار دهید و بگذارید تراز شود.

- ابزار اندازه‌گیری را از نظر ارتفاع طوری تنظیم کنید (به کمک یک سه‌پایه یا با قرار دادن چیزی زیر آن)، تا نقطه وسط خط لیزر دقیقا روی نقطه علامت‌گذاری شده Ⅱ قبلی روی دیوار B بیافتد.

- روی دیوار A وسط خط لیزر را به عنوان نقطه Ⅲ (عمود روی یا زیر نقطه Ⅰ) علامتگذاری کنید.

- اختلاف d هر دو نقطه علامت‌گذاری شده Ⅰ و Ⅲ روی دیوار A اختلاف واقعی ابزار اندازه‌ گیری از افقی را بدست می دهد.

حداکثر انحراف مجاز برای اندازه گیری فاصله ‎2 × 5 m = 10 m‎ برابر است با:
‏GLL 12‑22:‏ ‎10 m ×‎ ±0,8 mm/m‎ = ‎±8 mm. انحراف d بین نقاط Ⅰ و Ⅲ باید حداکثر ‎8 mm‎ باشد.
‏GLL 12‑22 G:‏ ‎10 m ×‎ ±0,6 mm/m =‎ ±6 mm. انحراف d بین نقاط Ⅰ و Ⅲ باید حداکثر ‎6 mm‎ باشد.

##

برای کنترل به نیاز به یک شکاف در دارید که در هر طرف آن (رو ی کف صاف) حداقل 2,5 متر جا باشد

- ابزار اندازه گیری را در فاصله ‎2,5 متر‎ از دهانه درب، روی زمین صاف و ثابت (نه روی سه پایه) قرار دهید. ابزار اندازه گیری را روی نگهدارنده چرخان مغناطیسی (3) طوری بچرخانید، که منفذ خروجی لیزر (1) آزاد باشد. ابزار اندازه گیری را روشن کنید و بگذارید تراز شود.

- خط لیزر عمودی روی زمین شکاف در (نقطه Ⅰ)، در فاصله 5 متری در طرف دیگر شکاف در (نقطه Ⅱ) و نیز دور بالایی شکاف در (نقطه Ⅲ) علامت‌گذاری کنید.

- ابزار اندازه گیری را در سمت دیگر درب ورودی، درست پشت نقطه Ⅱ قرار دهید. بگذارید ابزار اندازه گیری تراز شود و خط لیزر عمودی را طوری تنظیم کنید که وسط آن از میان نقاط Ⅰ و Ⅱ عبور کند.

- وسط خط لیزر واقع بر دور شکاف در را به عنوان نقطه Ⅳ علامت‌گذاری کنید.

- اختلاف d هر دو نقطه علامت‌گذاری شده Ⅲ وⅣ اختلاف واقعی ابزار اندازه‌گیری را نسبت به خط لیزر عمودی را بدست می دهد.

- ارتفاع شکاف دَر را اندازه گیری کنید.

حداکثر انحراف مجاز را به ترتیب زیر محاسبه کنید:
GLL 12‑22:‎
دو برابر ارتفاع دهانه درب ‎× 0,8 mm/m
مثال: با ارتفاع دهانه درب ‎2 m حداکثر انحراف برابر است با
‎2 × 2 m ×‎ ±0,8 mm/m =‎ ±3,2 mm. نقاط Ⅲ و Ⅳ نباید حداکثر بیش از ‎3,2 mm‎ از یکدیگر قرار گیرند.
GLL 12‑22 G:‎
دو برابر ارتفاع دهانه درب ‎× 0,6 mm/m
مثال: با ارتفاع دهانه درب ‎2 m حداکثر انحراف برابر است با
‎2 × 2 m ×‎ ±0,6 mm/m =‎ ±2,4 mm. نقاط Ⅲ و Ⅳ نباید حداکثر بیش از ‎2,4 mm‎ از یکدیگر قرار گیرند.