# Teknik veriler

Çizgi lazeri | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
Sipariş numarası | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
Çalışma alanıA) | 12 m | 12 m
Nivelman hassasiyetiB)C)D) | ±0,8 mm/m | ±0,6 mm/m
Otomatik nivelman aralığı | ±3,5° | ±3,5°
Nivelman süresi | < 6 sn | < 6 sn
Çalışma sıcaklığı | –10 °C … +40 °C | –10 °C … +40 °C
Saklama sıcaklığı | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği | 2000 m | 2000 m
Bağıl hava nemi maks. | %90 | %90
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi | 2E) | 2E)
Lazer sınıfı | 2 | 2
Lazer tipi | < 5 mW, 630−650 nm | < 5 mW, 500−540 nm
C₆ | 5 | 5
Iraksama | 25 × 5 mrad (tam açı) | 25 × 5 mrad (tam açı)
Tripod girişi | 1/4" | 1/4"
Enerji kaynağı
Lityum İyon akü | 3,7 V | 3,7 V
Piller (alkali mangan) | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
İşletme süresiB) | 10 sa | 8 sa
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | 0,35 kg | 0,35 kg
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | 104 × 64 × 100 mm | 104 × 64 × 100 mm
Koruma sınıfı | IP55 | IP55
Lityum İyon akü (aksesuar) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
Sipariş numarası | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎ | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Şarj bağlantısı | USB Type‑C® | USB Type‑C®
Önerilen USB Type-C® kablosu | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎ | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎
Nominal gerilim | 3,7 V | 3,7 V
Kapasite | 1,0 Ah | 1,0 Ah
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | +10 °C … +35 °C | +10 °C … +35 °C
Güç adaptörü (Aksesuar)
Çıkış gerilimi | 5,0 V | 5,0 V
Minimum çıkış gerilimi | 500 mA | 500 mA
Önerilen güç adaptörüF)
EU | 2 609 120 713‎‎‎‎ | 2 609 120 713‎‎‎‎
UK | 2 609 120 718‎‎‎‎ | 2 609 120 718‎‎‎‎
ARG | 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0
BRA | 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2
MEX | 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1
KOR | 2 609 120 716‎‎‎‎ | 2 609 120 716‎‎‎‎
AUS | 2 609 120 717‎‎‎‎ | 2 609 120 717‎‎‎‎

A)

  Çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin doğrudan gelen güneş ışığı) azalabilir.

B)

  20–25 °C'de

C)

  düzleştirilmiş durumda (0°) geçerlidir

D)

  Belirtilen değerler normal ila en uygun ortam koşullarını şart koşar (örneğin titreşim, sis, duman, direkt güneş ışını bulunmayacaktır). Aşırı sıcaklık değişikliklerinde hassaslık sapmaları meydana gelebilir.

E)

  Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.

F)

  Daha fazla teknik veriyi şu adreste bulabilirsiniz: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Tip etiketi üzerindeki seri numarası (13) ölçme cihazınızın kimliğinin belirlenmesine yarar.